» Основные операции » Загрузка бумаги » Ориентация загружаемой бумаги |

Ориентация загружаемой бумаги

ПРИМЕЧАНИЕ
Загрузите бумагу с книжной ориентацией. Кассета для бумаги Универсальный лоток (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) Отверстие для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn)

Печать на бланке или бумаге с логотипом (отпечатанные листы)
Загрузите бумагу с правильной ориентацией, как описано ниже.
(: Направление подачи)
Кассета для бумаги

| Книжная ориентация | Альбомная ориентация
1-сторонней печати (Если для настройки «Выбор стороны для печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)» выбрано значение <Приоритет скорости печати> (настройка по умолчанию)) | (стороной для печати вверх) | (стороной для печати вверх)
1-сторонней печати (Если для настройки «Выбор стороны для печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)» выбрано значение <Приоритет стороны печати>) | (стороной для печати вниз) | (стороной для печати вниз)
Автоматическая 2-сторонняя печать (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | (лицевой стороной вниз) | (лицевой стороной вниз)

Универсальный лоток (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)

| Книжная ориентация | Альбомная ориентация
1-сторонней печати (Если для настройки «Выбор стороны для печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)» выбрано значение <Приоритет скорости печати> (настройка по умолчанию)) | (стороной для печати вверх) | (стороной для печати вверх)
1-сторонней печати (Если для настройки «Выбор стороны для печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)» выбрано значение <Приоритет стороны печати>) | (стороной для печати вниз) | (стороной для печати вниз)
Автоматическая 2-сторонняя печать | (лицевой стороной вниз) | (лицевой стороной вниз)

Отверстие для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn)

| Книжная ориентация | Альбомная ориентация
1-сторонней печати | (стороной для печати вверх) | (стороной для печати вверх)

Печать на конвертах
Загружайте конверты лицевой стороной (стороной, на которую не нанесен клей) вверх, как описано ниже.
(: Направление подачи)
Кассета для бумаги
Envelope Monarch*, No.10, DL, ISO-C5
Загружайте конверты так, чтобы клапан находился с левой стороны кассеты для бумаги при обзоре спереди.

* | Конверт Monarch можно загружать только в кассету для бумаги для модели MF8080Cw/MF8040Cn.

Envelope ISO-B5
Загружайте конверты так, чтобы клапан был направлен к задней стороне кассеты для бумаги при обзоре спереди.
Универсальный лоток (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Envelope Monarch, No.10, DL, ISO-C5
Загружайте конверты так, чтобы клапан был направлен к левой стороне аппарата при обзоре спереди.
Envelope ISO-B5
Загружайте конверты так, чтобы клапан был направлен к задней части аппарата при обзоре спереди.
Отверстие для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn)
Envelope Monarch, No.10, DL, ISO-C5
Загружайте конверты так, чтобы клапан был направлен к левой стороне аппарата при обзоре спереди.
Envelope ISO-B5
Загружайте конверты так, чтобы клапан был направлен к задней части аппарата при обзоре спереди.
056S-01U