» Обслуживание » Замена картриджей с тонером » Замена картриджей с тонером » Внимание (Замена картриджей с тонером) |

Внимание (Замена картриджей с тонером)

См. также пункт «Техническое обслуживание и осмотры» раздела «Важные указания по технике безопасности».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не бросайте отработанный картридж с тонером в открытый огонь. Это может вызвать возгорание тонера, оставшегося внутри картриджей, что приведет к ожогам или пожару.

ВНИМАНИЕ
Меры предосторожности при попадании тонера на руки или одежду При попадании тонера на руки или одежду немедленно промойте их холодной водой. Теплая вода закрепляет тонер на руках или одежде. После закрепления пятная тонера становятся трудновыводимыми.
Будьте осторожны, чтобы не просыпать тонер. Вытягивая защитную ленту, не прилагайте излишнюю силу и не останавливайтесь на полпути, так как это может привести к просыпанию тонера. При попадании тонера в глаза или рот немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.
Меры предосторожности при закрытии передней крышки Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.

ВАЖНО
О запасных картриджах с тонером Для оптимального качества печати рекомендуется заменять картриджи на оригинальные картриджи с тонером Canon.
Название модели | Поддерживаемый фирменный картридж с тонером Canon
MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn | Желтый картридж Canon 718 Малиновый картридж Canon 718 Голубой картридж Canon 718 Черный картридж Canon 718
MF8080Cw/MF8040Cn | Желтый картридж Canon 716 Малиновый картридж Canon 716 Голубой картридж Canon 716 Черный картридж Canon 716
Избегайте использования поддельных картриджей с тонером В продаже встречаются картриджи с тонером, являющиеся подделками картриджей Canon. Использование поддельных картриджей с тонером может привести к ухудшению качества печати или работы аппарата. Компания Canon не несет ответственности за какие-либо неполадки, несчастные случаи или ущерб, являющиеся результатом использования поддельных картриджей с тонером. Более подробные сведения см. на веб-сайте http://www.canon.com/counterfeit
Встряхните картридж с тонером перед установкой. Неравномерное распределение тонера может привести к ухудшению качества печати.
Держите картриджи с тонером надлежащим образом. Держите картриджи с тонером правильно, как показано на рисунке. Не ставьте картриджи вертикально или вверх дном.
Не прикасайтесь к устройству памяти картриджа с тонером (A) или электрическим контактам (B). Это может привести к повреждению картриджа.
Не прикасайтесь к барабану (A). Качество печати может ухудшиться в случае прикосновения к барабану (A) в нижней части картриджа с тонером или его повреждения.
Не прикасайтесь к высоковольтным контактам (A). Это может привести к повреждению аппарата.
Меры предосторожности при установке картриджей с тонером Положение картриджей с тонером в принтере определяется по цвету тонера. Установите картриджи с тонером в разъемы, промаркированные тем же цветом.
Установив картриджи с тонером, не оставляйте переднюю крышку открытой в течение длительного времени. Это может привести к ухудшению качества печати.
После замены картриджей с тонером Для обеспечения качества изображений рекомендуется выполнить автоматическую коррекцию градации. «Выполнение полной настройки» Прочие меры предосторожности Не подвергайте картридж с тонером воздействию прямых солнечных лучей или яркого света. Никогда не разбирайте и не изменяйте его. Конденсат может образовываться внутри и на поверхности картриджа с тонером в среде, подверженной резким изменениям температуры и/или влажности. Если картридж с тонером переносится в помещение с более высокой температурой или влажностью, подождите не менее 2 часов перед открытием защитного пакета для адаптации к новой температуре. Держите картридж с тонером вдали от оборудования, создающего магнитные поля, такого как ЖК-дисплеи и компьютеры.

ПРИМЕЧАНИЕ
Об упаковочных материалах Количество, форма и размещение упаковочных материалов могут изменяться без предварительного уведомления.
Если для параметра <Продолжать печать, когда тонера мало> установлено значение <Вкл.> (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) Можно продолжать печать факсимильных документов или отчетов, не заменяя картридж с тонером. Однако из-за недостатка тонера напечатанные документы могут быть светлым или размытыми. По завершении печати документов данные удаляются, и повторная печать тех же документов становится невозможной. «Продолжать печать, когда тонера мало»

056S-0S1