» Настройки сети » Проверка информации о беспроводной ЛВС (только MF8380Cdw/MF8080Cw) |

Проверка информации о беспроводной ЛВС (только MF8380Cdw/MF8080Cw)
Можно проверить следующие сведения о беспроводной локальной сети:

MAC-адрес | MAC-адрес аппарата
Состояние беспроводной ЛВС* | Состояние и интенсивность сигнала беспроводной локальной сети
Последняя информация об ошибке* | Последняя информация об ошибке аутентификации
Канал | Текущий канал передачи
Настройки SSID | Текущие настройки SSID точки доступа
Настройки защиты | Сведения о текущих настройках защиты

* | Можно также проверить состояние беспроводной локальной сети и последние сведения об ошибке на экране [] (Монитор состояния/Отмена). Проверка сведений о беспроводной локальной сети (только состояние беспроводной ЛВС/последняя информация об ошибке)

Проверка сведений о беспроводной локальной сети
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки беспроводной ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Нажмите клавишу [OK].
5.
Выберите <Информация о беспроводной ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Выберите необходимую настройку клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если выбран параметр WEP:

(1) | Нажмите клавишу [OK].
(2) | Выберите параметры WEP клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Если выбран параметр WPA/WPA2-PSK:

(1) | Нажмите клавишу [OK].
(2) | Выберите параметры WPA/WPA2-PSK клавишей [] или [] и нажмите [OK].

7.
Проверьте информацию.
8.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
Проверка сведений о беспроводной локальной сети (только состояние беспроводной ЛВС/последняя информация об ошибке)
1.
Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена).
2.
Выберите <Сетевая информация> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Информация о беспроводной ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите необходимую настройку клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Проверьте информацию.
6.
Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена), чтобы закрыть экран.
056S-0FJ