» Обслуживание |

Обслуживание
В данной главе описан порядок очистки аппарата, замены картриджей с тонером, регулировки и транспортировки аппарата.

Очистка аппарата | Если аппарат загрязнен См. раздел «Очистка корпуса». Появление черных полос в напечатанном документе См. раздел «Очистка устройства фиксации». В случае ухудшения качества печати См. раздел «Очистка ITB». Если стекло для документов загрязнено См. раздел «Очистка стекла экспонирования». Если податчик загрязнен См. раздел «Автоматическая очистка податчика».
Замена картриджа с тонером | См. раздел «Замена картриджей с тонером».
Регулировка аппарата | Если цвет отличается от цвета документа См. раздел «Коррекция градации». Для изменения времени выполнения калибровки аппарата См. раздел «Выполнение калибровки при запуске аппарата (Параметры автоматической настройки)». При возникновении ошибки «Несовмещенные цвета» См. раздел «Коррекция несовпадения цветов при печати». Для настройки вывода черного текста в цветных документах в виде черного или цветного текста См. раздел «Настройка черного текста в цветных документах (Настройка обработки черного текста в цветных документах)». Чтобы улучшить качество фиксации тонера, см. следующие разделы. «Улучшение фиксации тонера для 2-сторонней печати (Настройки 2-сторонней печати вручную)» «Улучшение фиксации тонера для шероховатой бумаги (Настройки грубой бумаги)» «Улучшение фиксации тонера для конвертов (Переключение конверта)» Для предотвращения прилипания клапана конверта к конверту См. раздел «Предотвращение прилипания клапана конверта к конверту (Предотвр.зацепл.конв.)». Для уменьшения скручивания бумаги См. раздел «Уменьшение скручивания бумаги (Специальный режим P)».
Перемещение аппарата | См. раздел «Перемещение аппарата».

056S-0RJ