» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Основная процедура сканирования (сохранение на компьютер) » Сканирование с использованием драйвера WIA (только ОС Windows XP/Vista/7) |

Сканирование с использованием драйвера WIA (только ОС Windows XP/Vista/7)

Перед началом сканирования с помощью драйвера WIA см. раздел «Внимание (драйвер WIA)».

В этом разделе описывается процесс сканирования документов с помощью драйвера WIA.
Сканирование из диалогового окна [Scanner and Camera Wizard] (Мастер работы со сканером или камерой) (только ОС Windows XP)
Сканирование из диалогового окна [Windows Fax and Scan] (Факсы и сканирование Windows) (только ОС Windows Vista/7)
Сканирование из фотоальбома Windows Live (фотоальбома Windows) (только ОС Windows XP/Vista/7)
Сканирование из приложения (только ОС Windows XP/Vista/7)
Можно указать расширенные настройки для каждого сканирования.
«Диалоговое окно [New Scan] (Новое сканирование)»
Сканирование из диалогового окна [Scanner and Camera Wizard] (Мастер работы со сканером или камерой) (только ОС Windows XP)
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <Удаленный сканер> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Аппарат ожидает сканирования.
4.
Откройте папку [Scanners and Cameras] (Сканеры и камеры).
«Основные операции в среде Windows»
5.
Дважды щелкните значок драйвера WIA.
6.
Щелкните [Next] (Далее).
7.
Выберите тип рисунка.
[Color picture] (Цветное изображение)
[Grayscale picture] (Черно-белое изображение (оттенки серого))
[Black and white picture or text] (Черно-белый рисунок или текст)
[Custom] (Специальные)
Щелкните [Custom settings] (Особые параметры), чтобы указать расширенные настройки в диалоговом окне [Properties] (Свойства).
8.
Выберите способ подачи.
[Flatbed] (Планшетный) (стекло экспонирования)
[Document Feeder] (Податчик документов) (податчик)
9.
Указание области сканирования.
Если для источника бумаги выбрано значение [Flatbed] (Планшетный)
Щелкните [Preview] (Просмотр) и перетаскивайте элементы [], чтобы указать область сканирования.
Если выбрано значение [Document Feeder] (Податчик документов)
Выберите формат документа из раскрывающегося меню.
10.
Щелкните [Next] (Далее).
11.
Укажите имя, формат файла и расположение для сохранения группы рисунков.
Выберите один из перечисленных ниже форматов файлов.
[BMP (Bitmap Image)] (BMP (Точечное изображение))
[JPG (JPEG Image)] (JPG (Изображение в формате JPEG))
[TIF (TIF Image)] (TIF (Изображение в формате TIF))
[PNG (PNG Image)] (PNG (Изображение в формате PNG))
12.
Щелкните [Next] (Далее).
Начнется сканирование.
13.
Выберите элемент и нажмите кнопку [Next] (Далее).
14.
Щелкните [Finish] (Готово).
Сканирование из диалогового окна [Windows Fax and Scan] (Факсы и сканирование Windows) (только ОС Windows Vista/7)
Функция может быть недоступна в зависимости от используемого выпуска ОС Windows Vista/7.
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <Удаленный сканер> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Аппарат ожидает сканирования.
4.
Откройте диалоговое окно [Windows Fax and Scan] (Факсы и сканирование Windows).
«Основные операции в среде Windows»
5.
На панели инструментов нажмите кнопку [New Scan] (Новое сканирование).
6.
При отображении следующего экрана дважды щелкните значок сканера.
7.
Укажите настройки сканирования.
Подробнее см. в разделе «Диалоговое окно [New Scan] (Новое сканирование)».
8.
Нажмите [Scan] (Сканировать).
Сканирование из фотоальбома Windows Live (фотоальбома Windows) (только ОС Windows XP/Vista/7)
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <Удаленный сканер> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Аппарат ожидает сканирования.
4.
Запустите [Windows Live Photo Gallery] (Фотоальбом Windows Live) (или [Windows Photo Gallery] (Фотоальбом Windows)).
Если выбран [Windows Live Photo Gallery] (Фотоальбом Windows Live)
В меню [Start] (Пуск) выберите [All Programs] (Все программы) -> [Windows Live] -> [Windows Live Photo Gallery] (Фотоальбом Windows Live).
Если выбран [Windows Photo Gallery] (Фотоальбом Windows)
В меню [Start] (Пуск) выберите [All Programs] (Все программы) -> [Windows Photo Gallery] (Фотоальбом Windows).
5.
Откройте диалоговое окно [Import Pictures and Videos] (Импорт изображений и видео) (или [Import Photos and Videos] (Импорт фотографий и видео)).
В меню [File] (Файл) выберите [Import from camera or scanner] (Импортировать с камеры или сканера) (или [Import photos and videos] (Импорт фотографий и видео)).
6.
Дважды щелкните значок драйвера сканера.
Windows XP
Подробные сведения см. в описании шагов 6 – 14 в разделе «Сканирование из диалогового окна [Scanner and Camera Wizard] (Мастер работы со сканером или камерой) (только ОС Windows XP)».
Windows Vista/7
Перейдите к шагу 7.
7.
Укажите настройки сканирования.
Подробнее см. в разделе «Диалоговое окно [New Scan] (Новое сканирование)».
8.
Нажмите [Scan] (Сканировать).
9.
Нажмите кнопку [Import] (Импорт).
[Tag these pictures (optional)] (Пометить эти изображения (необязательно))
Можно классифицировать отсканированное изображение, введя тег.
Сканирование из приложения (только ОС Windows XP/Vista/7)
Выполните описанную ниже процедуру, если отображается драйвер WIA. Подробнее об отображении драйвера WIA см. далее.
«Сканирование изображения из приложения»
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <Удаленный сканер> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Аппарат ожидает сканирования.
4.
Выберите способ подачи.
[Flatbed] (Планшетный) (стекло экспонирования)
[Document Feeder] (Податчик документов) (податчик)
5.
Выберите тип рисунка.
Выберите тип из перечисленных ниже параметров.
[Color picture] (Цветное изображение)
[Grayscale picture] (Черно-белое изображение (оттенки серого))
[Black and white picture or text] (Черно-белый рисунок или текст) (Windows Vista) / (Черно-белое изображение или текст) (Windows 7)
[Custom settings] (Особые параметры) (Windows Vista) / (Настраиваемые параметры) (Windows 7)
6.
При необходимости щелкните пункт [Adjust the quality of the scanned picture] (Настроить качество сканированного изображения).
Отобразится диалоговое окно [Advanced Properties] (Дополнительные свойства).
7.
Настройте качество изображения и щелкните [ОK].

[Appearance] (Оформление) | Отображается изображение-образец.
[Brightness] (Яркость) | Указание яркости (от -127 до 127).
[Contrast] (Контрастность) | Указание контрастности (от -127 до 127) (только для цветного сканирования и сканирования в оттенках серого).
[Resolution (DPI)] (Разрешение (DPI)) |
| Windows XP | Windows Vista/7
Если выбрано значение [Flatbed] (Планшетный) | от 50 до 300 точек на дюйм | от 50 до 600 точек на дюйм
Если выбрано значение [Document Feeder] (Податчик документов) | от 50 до 300 точек на дюйм
[Picture type] (Тип изображения) | Указание цветового формата ([Color picture] (Цветное изображение), [Grayscale picture] (Черно-белое изображение (оттенки серого)) или [Black and white picture or text] (Черно-белый рисунок или текст)).
[Reset] (Сброс) | Сброс всех текущих параметров и восстановление их значений по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка значений параметров и их значения по умолчанию на вкладке [Advanced Properties] (Дополнительные свойства) Эти значения зависят от выбранного типа изображения.

8.
Указание области сканирования.
Если для источника бумаги выбрано значение [Flatbed] (Планшетный)
Щелкните [Preview] (Просмотр) и перетаскивайте элементы [], чтобы указать область сканирования.
Если выбрано значение [Document Feeder] (Податчик документов)
Выберите формат исходного документа из раскрывающегося меню.
9.
Нажмите [Scan] (Сканировать).
056S-0A5