» Основные операции » Настройка громкости |

Настройка громкости
В этом разделе описано, как настроить громкость различных сигналов аппарата.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Регул. громкости звука> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите значение настройки клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Настройки | Цель | Действия
<Сигнал факса>* | Настройка громкости сигнала при передаче факса. | Выберите <Вкл.> (звук включен) или <Выкл.> (звук выключен) клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Перейдите к шагу 5.
<Сигнал звонка>* | Регулировка громкости звонка при получении факса. | Выберите <Вкл.>, чтобы включить звонок, или <Выкл.>, чтобы выключить звонок, клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Перейдите к шагу 5.
<Сигнал окончания передачи>* | Настройка громкости сигнала факса при завершении отправки. | Выберите <Вкл.> (звук включен) или <Выкл.> (звук выключен) клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Если выбран параметр <Только при возн. ошибки>, сигнал звучит только при возникновении неполадки. Перейдите к шагу 5.
<Сигнал окончания приема>* | Настройка громкости сигналов факса при завершении получения.
<Сигнал оконч. сканир.>* | Настройка громкости сигналов факса при завершении сканирования.
<Сигнал ввода> | Можно указать, должен ли звучать сигнал при нажатии клавиши на панели управления. | Выберите <Вкл.> (звук включен) или <Выкл.> (звук выключен) клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Перейдите к шагу 6.
<Сигнал недейств. ввода> | Можно указать, должен ли звучать сигнал при нажатии неподходящей клавиши.
<Сигнал пополнения запасов> | Можно указать, должен ли звучать сигнал, когда картридж с тонером почти пуст.
<Сигнал предупреждения> | Можно указать, должен ли звучать сигнал при возникновении непредвиденных событий, таких как замятие бумаги или нарушение работы.
<Сигнал вып. задания> | Можно указать, должен ли звучать сигнал при завершении задания. |
<Сигнал режима Энергосбережение> | Можно указать, должен ли звучать сигнал при переходе аппарата в спящий режим. |

* Настройки, отмеченные знаком «*», появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw.
5.
С помощью клавиши [] и [] отрегулируйте громкость и нажмите [OK].
6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-021