» Безопасность » Ограничение сетевых соединений |

Ограничение сетевых соединений
Можно ограничить доступ к аппарату, в том числе для его настройки.

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Процедуры настройки Рекомендуется, чтобы настройку сети выполнял администратор сети.

«Ограничение отправки на определенные IP-адреса или приема с этих адресов»
«Ограничение отправки на определенные MAC-адреса или приема с этих адресов»
«Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP)»
«Настройка разрешения для соединений HTTP»
«Настройка номеров портов протокола»
«Настройка выделенного порта»
056S-0HW