» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров отправки » Передача в режиме ECM |

Передача в режиме ECM
Режим коррекции ошибок (Error Correction Mode — ECM) служит для обнаружения и исправления ошибок при передаче факсов. От помогает уменьшить количество ошибок отправки, обусловленных плохой связью.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка включения режима ECM на принимающем факсимильном аппарате Режим ECM работает только при включении на обоих аппаратах.
Ошибка возникает, когда режим ECM включен Ошибка может обуславливаться плохим состоянием телефонной линии.
Плохое состояние телефонной линии Отправка факса может выполняться дольше обычного, если проблема возникает при отправке по телефонной линии.

Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Настройки ф-ии передачи> -> <Передача в режиме ECM>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию)

Выкл. | Отключение режима ECM.
Вкл. | Включение режима ECM.

056S-06K