» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров отправки |

Настройка параметров отправки
В этом разделе описан порядок настройки параметров отправки.
Более подробные сведения см. в следующих разделах.
Действия по настройке параметров отправки
Параметры
Действия по настройке параметров отправки
Выполните описанные ниже действия для настройки параметров отправки.
Эта процедура включает описания действий по изменению параметра «Передача в режиме ECM».
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки факса> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Настройки ф-ии передачи> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Передача в режиме ECM> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

| Выберите <Применить> при появлении на экране сообщения <Применить> после указания параметра и нажмите [OK].

6.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
Выполнение процедуры завершено.
Параметры
Настройте следующие параметры для отправки факса.

Настройки факса
Основные настройки | «Зарегистрир. телефон. номер устройства»
«Выбрать тип линии»
«Сигнал снятой трубки»
Настройки ф-ии передачи | «Изменить настройки по умолчанию»
«Зарег. имя устройства (Факс)»
«Передача в режиме ECM»
«Время паузы»
«Автоповтор набора»
«ИД отправителя»
«Проверить гудок перед отправкой»

056S-06A