» Настройки сети » Основные настройки сети |

Основные настройки сети

Следует выполнить настройку компьютера и сетевого устройства. В противном случае использование аппарата в сети будет невозможно даже после выполнения следующей процедуры. Структура компьютера или сетевого устройства, существование функций маршрутизатора, методы настройки и параметры безопасности зависят от среды. Дополнительные сведения см. в руководстве с указаниями, поставляемом с используемым сетевым устройством, или обратитесь к производителю. Перед использованием аппарата в офисе предварительно проконсультируйтесь с администратором сети.

После подтверждения подключите аппарат к локальной сети с помощью следующих процедур.
Аппарат можно подключать к беспроводной или проводной локальным сетям в соответствии со средой и устройствами.

Шаг 1 | Включите метод подключения аппарата по проводной или беспроводной локальной сети. (только MF8380Cdw/MF8080Cw) | «Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»
Шаг 2 | Подключите аппарат к беспроводной или проводной локальной сети. | «Подключение к проводной локальной сети»
«Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»
Шаг 3 | Проверьте автоматически полученные IP-адреса. | «Поверка настроек IP-адреса»
Шаг 4 | Проверьте работу путем отображения Удаленного ИП аппарата. | «Проверка сетевого соединения»

056S-0CH