» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Переадресация факсимильных документов » Настройка операций на случай возникновения ошибок передачи |

Настройка операций на случай возникновения ошибок передачи
При передаче принятых документов или возникновении ошибки передачи сведения можно сохранить в памяти или распечатать.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Сохр./Печать при переадресации> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Печать переданного документа

(1) | Выберите <Печатать изображения> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите параметры клавишей [] или [] и нажмите [OK].
<Выкл.> | Переданный документ не печатается.
<Вкл.> | Переданный документ печатается.
<Только при возн. ошибки> | Документ печатается только при возникновении ошибки передачи.

Сохранение переданного документа в памяти

(1) | Выберите <Сохран. изобр.в памяти> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите параметры клавишей [] или [] и нажмите [OK].
<Не сохранять> | Переданный документ не сохраняется.
<Только при возн. ошибки> | Документ сохраняется в памяти только при возникновении ошибки передачи.

4.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-07E