» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Основная процедура отправки » Изменение настроек сканирования (факс) |

Изменение настроек сканирования (факс)
В данном разделе описывается порядок изменения следующих настроек сканирования для отправки факса.
«Разрешение»
«Плотность»
«Двусторонний оригинал (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)»
«Резкость»

Инструкции по отправке факса см. в разделе «Основные процедуры отправки факсов»

Разрешение
Укажите разрешение.
Более высокое разрешение позволяет повысить качество изображения, но также приводит к увеличению времени передачи.

<200 x 100 т/д (Нормальное)> | Факсимильные документы, содержащие текст
<200 x 200 т/д (Высокое)> | Факсимильные документы, содержащие мелкий текст
<200 x 200 dpi (Фото)> | Факсимильные документы, содержащие фотографии
<200 x 400 т/д (Сверхвысокое)> | Факсимильные документы, содержащие мелкий текст
<400 x 400 т/д (Ультравысокое)> | Факсимильные документы, содержащие фотографии

Плотность
Укажите плотность.

[] | Уменьшение плотности.
[] | Увеличение плотности.

Двусторонний оригинал (только MF8380Cdw/MF8360Cdn)
Укажите, необходимо ли использовать режим двустороннего оригинала, или выберите тип оригиналов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Режим <2-сторон. Оригинал> недоступен в следующих случаях: при сканировании оригинала со стекла для документов; при сканировании в режиме отправки вручную.

<Выкл.> | Настройка брошюры для двусторонних документов не задана.
<Тип книги> | Выберите этот параметр, если ориентация (сверху вниз) изображений на лицевой и обратной сторонах совпадает.
<Тип календаря> | Выберите этот параметр, если ориентация (сверху вниз) изображений на лицевой и обратной сторонах различается.

Резкость
Настройте этот параметр для выделения контура изображения или понижения контрастности.

[] | Для точного захвата фотографий с полутонами установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <->. Это может предотвратить появление эффекта муара (неравномерная градация и полосы).
[] | Для точного захвата текста или линий установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <+>. Он лучше всего подходит для сканирования светокопий и очень бледных карандашных набросков.

056S-05U