» Основные операции » Загрузка бумаги » В кассету для бумаги |

В кассету для бумаги

Перед загрузкой в кассету для бумаги см. раздел «Внимание (Загрузка бумаги)».

ПРИМЕЧАНИЕ
Порядок загрузки бумаги в дополнительную кассету для бумаги (кассета 2) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn): такой же, как в кассету 1.

1.
Извлеките кассету для бумаги.
Держите кассету для бумаги двумя руками.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

2.
Раздвиньте направляющие для бумаги на ширину, несколько превышающую ширину используемой бумаги.

(1) | Передвиньте боковые направляющие для бумаги. Удерживая блокирующий рычаг, передвиньте направляющие для бумаги.
|  | Боковые направляющие для бумаги сомкнуты.
|  | Блокирующий рычаг не установлен в модели MF8080Cw/MF8040Cn.
(2) | Передвиньте направляющую для бумаги вперед в центр. Удерживая блокирующий рычаг, передвиньте направляющие для бумаги.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

При загрузке бумаги формата Legal
Удерживая блокирующий рычаг впереди по центру, отрегулируйте длину кассеты для бумаги.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

| Если нужно изменить формат загружаемой бумаги, зарегистрируйте его согласно разделу «Установка формата и типа бумаги».

3.
Загрузите бумагу так, чтобы края стопки бумаги были выровнены с задней стороной кассеты для бумаги.
Загрузите бумагу с книжной ориентацией.
«Ресурс загрузки бумаги»
«Ориентация загружаемой бумаги»

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

<Меры предосторожности при загрузке бумаги малого формата>
Если края бумаги скручены, выровняйте их и загрузите бумагу. Если не выровнять края бумаги, напечатанный документ может быть искривлен или напечатанные изображения могут быть перекошены.
Загрузка конвертов

(1) | Закройте клапан конверта.
(2) | Положите пачку конвертов на ровную поверхность, разгладьте их, чтобы вышел оставшийся воздух, и плотно прижмите края.
(3) | Распрямите углы и загибы конвертов, как показано на рисунке.
(4) | Выровняйте края конвертов на плоской поверхности.
(5) | Загрузите конверты в кассету для бумаги стороной для печати вверх.

4.
Выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги.

(1) | Передвиньте боковые направляющие для бумаги. Удерживая блокирующий рычаг, передвиньте направляющие для бумаги, чтобы они были выровнены по ширине загруженной бумаги.
MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn
(2) | Передвиньте направляющую для бумаги вперед в центр. Удерживая блокирующий рычаг, передвиньте направляющую для бумаги, чтобы она была выровнена по длине загруженной бумаги.
MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

ВАЖНО
Обязательно выровняйте направляющие для бумаги точно по краям бумаги. Если направляющие находятся слишком далеко или слишком близко относительно ширины бумаги, это может привести к нарушению подачи или замятию бумаги.

5.
Возьмите бумагу и положите ее под крюки (A) на направляющих для бумаги.
Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает метки максимальной загрузки (B).

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

6.
Вставьте кассету для бумаги в аппарат.
Вставьте ее в аппарат до упора.
При загрузке бумаги формата Legal
Лицевая сторона кассеты для бумаги не находится на одном уровне с передней панелью аппарата, как показано на рисунке. Однако можно использовать аппарат в таком виде.
7.
Укажите формат и тип загруженной бумаги.
«Установка формата и типа бумаги»
056S-01J