» Копирование » Двустороннее копирование (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Копирование одностороннего документа на двух сторонах листа (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Копирование одностороннего документа на двух сторонах листа (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)

См. раздел «Внимание (Комбинация настроек копирования)» перед началом копирования.

Копирование одностороннего документа на обеих сторонах листа.

ВАЖНО
Меры предосторожности при двустороннем копировании Не прикасайтесь к документу при создании двухсторонней копии, пока процесс копирования не будет завершен. После копирования на лицевой стороне документ частично выводится, откладывается и подается в аппарат снова для копирования на обратной стороне. Копирование на обратной стороне отпечатанного документа (ручная двусторонняя печать) Двустороннее копирование можно выполнить вручную с использованием отпечатанного документа. Поместите отпечатанный документ в универсальный лоток для копирования на оборотной стороне*. Чтобы выполнить копирование на оборотной стороне напечатанного документа, разгладьте загнутые края листов и загрузите их по одному в универсальный лоток.
* | Данная функция может использоваться только для листов, напечатанных на этом аппарате. Создание копии на напечатанной стороне невозможно.

1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <2-сторонний> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <1->2-стор.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Указание формата двустороннего копирования

(1) | Выберите <Настройки формата> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <1->2-стор.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Выберите ориентацию оригинала клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(4) | Выберите формат окончательной обработки клавишей [] или [] и нажмите [OK].

5.
Нажмите клавишу [] (Цветная) или [] (Черно-белая).
Копирование документа путем его помещения на стекло экспонирования

(1) | Положите следующую страницу и нажмите [] (Цветная) или [] (Черно-белая).
* | Повторяйте этот шаг, пока не будут отсканированы все страницы.
(2) | Выберите <Пуск копирования> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

056S-04S