» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Ограничение отправки на определенные IP-адреса или приема с этих адресов |

Ограничение отправки на определенные IP-адреса или приема с этих адресов
Выберите [Отказать] или [Разрешить] для отправки или приема данных на данный аппарат или с него. Можно указать IP-адреса, которые должны быть исключены для функций [Отказать] и [Разрешить] соответственно.
Укажите IP-адреса с помощью Удаленного ИП. На панели управления можно выбрать только включение или отключение данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройка адреса IPv4
[Один адрес] | Одновременно можно указать один исключаемый адрес.
[Несколько адресов] | Можно указать диапазон исключаемых адресов. Этот параметр полезен, если одновременно необходимо указать последовательность адресов, например 192.168.0.1 – 192.168.0.20.
[Адрес с префиксом] | Можно указать префикс (от 0 до 32) для исключаемых адресов. Этот параметр полезен, если необходимо указать адреса с одинаковым префиксом.
| В сумме для параметров [Один адрес], [Несколько адресов] и [Адрес с префиксом] можно указать до шестнадцати адресов (или шестнадцати диапазонов адресов).
| Нельзя указать адрес, состоящий из одних нулей.
Настройка адреса IPv6
[Один адрес] | Одновременно можно указать один исключаемый адрес.
[Несколько адресов] | Можно указать диапазон исключаемых адресов. Этот параметр полезен, если одновременно необходимо указать последовательность адресов, например fe80::10 – fe80::20.
[Адрес с префиксом] | Можно указать префикс (от 0 до 128) для исключаемых адресов. Этот параметр полезен, если необходимо указать адреса с одинаковым префиксом.
| В сумме для параметров [Один адрес], [Несколько адресов] и [Адрес с префиксом] можно указать до шестнадцати адресов (или шестнадцати диапазонов адресов).
| Нельзя указать адрес, состоящий из одних нулей.

Регистрация из Удаленного ИП
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки защиты] -> [Фильтр IP-адресов].
4.
Нажмите [Правка] для фильтра, который необходимо указать.
5.
Задайте фильтр.

(1) | Установите флажок [Использовать фильтр].
(2) | Выберите [Отказать] или [Разрешить].

Для адресов IPv4
Для адресов IPv6

[Отказать] | Разрешить доступ только с тех компьютеров, адреса которых указаны в списке [Адреса исключений].
[Разрешить] | Запретить доступ с компьютеров, адреса которых указаны в списке [Адреса исключений].

6.
Укажите IP-адреса.
Указание адресов IPv4:
Указание адресов IPv6:
Указание адресов IPv4:

(1) | Введите исключаемые IP-адреса.
(2) | Щелкните [Добавить].

Для ввода адресов IPv4 см. следующую таблицу.

| Метод ввода
[Один адрес] | Введите IP-адрес, добавляя точки между числами. Например, 192.168.0.10
[Несколько адресов] | Последовательно введите несколько адресов, разделяя их дефисами. Благодаря этому можно указать диапазон исключаемых IP-адресов. Например, 192.168.0.10-192.168.0.20
[Адрес с префиксом] | Добавьте косую черту после IP-адреса и укажите длину префикса после косой черты для задания префикса адреса IPv4. Благодаря этому можно указать исключаемый префикс. Например, 192.168.0.10/24

Указание адресов IPv6:

(1) | Введите исключаемые IP-адреса.
(2) | Щелкните [Добавить].

Для ввода адресов IPv6 см. следующую таблицу.

| Метод ввода
[Один адрес] | Введите IP-адрес, добавляя двоеточие между группами. Например, fe80::10
[Несколько адресов] | Последовательно введите несколько адресов, разделяя их дефисами. Благодаря этому можно указать диапазон исключаемых IP-адресов. Например, fe80::10-fe80::20
[Адрес с префиксом] | Добавьте косую черту после IP-адреса и укажите длину префикса после косой черты для задания префикса адреса IPv6. Благодаря этому можно указать исключаемый префикс. Например, fe80::10/64

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление зарегистрированных IP-адресов
(1) | Выберите IP-адрес, который требуется удалить.
(2) | Щелкните [Удалить].

7.
Щелкните [OK].
8.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
Регистрация с помощью панели управления

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат, чтобы параметры вступили в силу.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки защиты> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Фильтр IPv4-адресов> или <Фильтр IPv6-адресов> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Выберите <Фильтр при передаче> или <Фильтр при приеме> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Фильтр IP-адресов недоступен.
<Вкл.> | Фильтр IP-адресов доступен.

7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
8.
Перезапустите аппарат.
Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.
056S-0HX