» Устранение неполадок » Устранение замятия бумаги » Замятия бумаги в отверстии для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn) |

Замятия бумаги в отверстии для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn)
Следуя процедуре, отображенной на дисплее, выполните следующие действия для извлечения застрявшей бумаги.
1.
Нажмите кнопку [].
Нажмите [OK], чтобы закрыть экран операции.
2.
Извлеките кассету для бумаги.
Держите кассету для бумаги двумя руками.
3.
Откройте крышку отверстия для ручной подачи.
4.
Опустите транспортировочную направляющую для ручной подачи.

(1) | Держитесь за зеленые выступы (A) с обеих сторон.
(2) | Надавите на них.

5.
Осторожно вытяните бумагу.
6.
Держась за зеленые выступы (A) с обеих сторон, верните транспортировочную направляющую для ручной подачи в исходное положение.
Поднимите их вверх до щелчка.
7.
Закройте крышку отверстия для ручной подачи.
8.
Вставьте кассету для бумаги в аппарат.
9.
При появлении следующего экрана выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
Аппарат готов к печати.
056S-0L2