» Устранение неполадок » Устранение замятия бумаги |

Устранение замятия бумаги

Перед устранением замятия бумаги см. раздел «Техническое обслуживание и осмотры» в документе «Важные указания по технике безопасности».

Если на экране отображается сообщение <Замятие бумаги.>, в податчике или внутри аппарата произошло замятие бумаги. Для извлечения застрявшего документа или бумаги следуйте указаниям на экране.
«Замятие документов в податчике»
«Замятия бумаги в задней крышке или устройстве двусторонней печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)»
«Замятия бумаги в области вывода (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)»
«Замятия бумаги в области вывода и задней крышке (только MF8080Cw/MF8040Cn)»
«Замятия бумаги в кассете для бумаги (кассета 1 или 2)»
«Замятия бумаги в универсальном лотке (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)»
«Замятия бумаги в отверстии для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn)»

ВАЖНО
Выполняйте операцию, когда аппарат включен При выключении аппарата печатаемые данные будут удалены. Если застрявшая бумага порвана Удалите клочки бумаги, чтобы избежать дальнейшего замятия.
Если замятия бумаги повторяются Проверьте следующее. Перед загрузкой стопки бумаги в аппарат пролистайте ее и выровняйте на ровной поверхности. Убедитесь, что используемая бумага отвечает имеющимся требованиям. «Поддерживаемые типы бумаги» Убедитесь, что внутри аппарата не осталось клочков бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не прикладывайте силу для извлечения застрявшего документа или бумаги из аппарата. При необходимости обратитесь за помощью к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.

056S-0KS