» Обслуживание » Настройка » Повышение качества результатов печати для определенного типа бумаги (Особая обработка бумаги) » Предотвращение прилипания клапана конверта к конверту (Предотвр.зацепл.конв.) |

Предотвращение прилипания клапана конверта к конверту (Предотвр.зацепл.конв.)
Укажите этот параметр, если клапан конверта прилипает к конверту из-за типа используемых конвертов или среды эксплуатации.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
Выберите Особая обработка с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Подтвердите, что выбран параметр <Особая обработка бумаги>, а затем нажмите [OK].
5.
Выберите Предотвр.зацепл.конв. с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
6.
Выберите параметр <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Выкл.> | Печать без предотвращения прилипания клапана.
<Вкл.> | Печать с предотвращением прилипания клапана.

7.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0SH