» Настройки сети » Основные настройки сети » Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) |

Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)
Включите режим подключения аппарата по беспроводной или проводной локальной сети в соответствии с сетевым окружением и устройствами.
Настройка по умолчанию — «Проводная ЛВС».

ВАЖНО
После настройки Перезапустите аппарат после настройки способа подключения, чтобы активировать настройку.

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите Настройки сети с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
Показанный ниже экран отображается примерно 5 секунд. (На этом шаге перезапуск аппарата не требуется.)
3.
Выберите <Выбор проводной/беспроводной ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если выбрана проводная локальная сеть
Параметр <Настройки беспроводной ЛВС> неактивен.
Если выбрана беспроводная локальная сеть
Параметр <Настройки беспроводной ЛВС> активен.
4.
Выберите параметр <Проводная ЛВС> или <Беспроводная ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Перезапустите аппарат, когда закроется следующий экран.
Чтобы активировать параметры, необходимо выключить и включить аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

ВАЖНО
При выборе подключения по проводной или беспроводной локальной сети Завершив подключение к беспроводной или проводной локальной сети, удалите драйвер MF. По завершении установки переустановите драйвер MF. См. Руководство по началу работы.

056S-0CJ