» Настройки сети » Основные настройки сети » Установка IP-адреса » Настройка адреса IPv6 » Внимание (Настройка адреса IPv6) |

Внимание (Настройка адреса IPv6)

ВАЖНО
IPv6 Для использования адреса IPv6 необходимо указать адрес IPv4. Шифрование с помощью IPsec (архитектура безопасности для Интернет-протокола) не поддерживается.
Адреса, которые нельзя вводить в поля [IP-адрес] и [Адрес маршрутизатора по умолчанию]. Адреса, начинающиеся с ff (групповой адрес)

ПРИМЕЧАНИЕ
Адрес IPv6 Аппарат может хранить до девяти адресов IPv6 следующих типов (только один адрес можно зарегистрировать вручную). Для соединений IPv6 можно использовать несколько адресов IPv6 одновременно.
Тип | Адреса, которые можно зарегистрировать | Описание
Адрес, локальный для канала | 1 | Адрес, локальный для канала, задается автоматически с помощью специального префикса «fe80::» (префикс представляет собой информацию, указывающую на сеть, в которой находится аппарат) и идентификатора интерфейса, сгенерированного с MAC-адреса аппарата. Поскольку адрес, локальный для канала, является действительным только в пределах одного префикса, он не может проходить через маршрутизатор. Когда аппарат использует соединение IPv6, всегда установлен один адрес, локальный для канала.
Адрес, вводимый вручную | 0 или 1 | Фиксированный адрес, который вводится вручную. Чтобы установить IP-адрес вручную, укажите длину префикса или адрес маршрутизатора по умолчанию.
Адрес без учета состояния | от 0 до 6 | Адрес без учета состояния задается автоматически при помощи MAC-адреса аппарата и префикса (информации, указывающей, в какой сети находится аппарат), входящего в RA (Router Advertisement, объявление-ответ маршрутизатора), которое рассылает маршрутизатор.
Адрес с учетом состояния | 0 или 1 | Адрес с учетом состояния можно получить с сервера DHCP с использованием DHCPv6.
Адрес без учета состояния Адрес без учета состояния удаляется при перезапуске аппарата (при включении питания).

056S-0E7