» Настройки сети » Дополнительные настройки сети » Настройка IPv6 DNS |

Настройка IPv6 DNS

Перед указанием настроек DNS см. раздел «Внимание (Настройки DNS)».

DNS (Служба доменных имен) — это служба, используемая для связи имени хост-компьютера (представляющего собой имя компьютера или принтера в сети TCP/IP) с IP-адресом.
1.
Запустите Удаленный ИП и войдите в систему в режиме администратора системы.
«Запуск Удаленного ИП»
2.
Нажмите [Параметры/Регистрация].
3.
Нажмите [Настройки сети] -> [Настр. TCP/IP].
4.
Нажмите [Исправить] в меню [Настройки IPv6].
5.
Укажите настройки DNS.

[Адрес первичного сервера DNS] | Введите IP-адрес основного DNS-сервера.
[Адрес вторичного сервера DNS] | Введите IP-адрес дополнительного DNS-сервера.
[Использовать имена хост-комп./домена IPv4] | Установите этот флажок для использования того же имени, что и в IPv4.
[Имя хост-компьютера] | Введите имя хост-компьютера для добавления к DNS-серверу. Можно ввести до 47 символов.
[Имя домена] | Введите имя домена, к которому принадлежит аппарат. Можно ввести до 47 символов. * Например, example.com
[Динамическое обновление DNS] | Установите флажок для использования функции динамического обновления DNS. После установки флажка не требуется обновлять IP-адрес аппарата или указывать значения [Имя хост-компьютера] и [Имя домена] для печати LPR.
[Регистрация адреса вручную] | Установите этот флажок для регистрации вводимого вручную адреса DNS-сервера.
[Регистрация адреса с учетом состояния] | Установите этот флажок для регистрации адреса DNS-сервера с учетом состояния.
[Регистрация адреса без учета состояния] | Установите этот флажок для регистрации адреса DNS-сервера без учета состояния.
[Время динамического обновления DNS] | Задайте интервал динамического обновления (от 0 до 48 часов).

6.
Укажите настройки mDNS.
Перейдите к шагу 7, если mDNS не используется.

[Использовать mDNS] | Установите этот флажок для использования mDNS.
[Использовать имя IPv4 для mDNS] | Установите этот флажок для использования того же имени, что и в IPv4.
[Имя mDNS] | Введите имя mDNS, если флажок [Использовать имя IPv4 для mDNS] не установлен.

7.
Щелкните [OK].
056S-0F9