» Основные операции » Компоненты и их функции » Панель управления |

Панель управления

MF8380Cdw

| Доступность клавиш зависит от модели. См. описание каждой клавиши в таблице ниже.

MF8360Cdn

MF8340Cdn

MF8080Cw

MF8040Cn

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность клавиш или индикатора Клавиши, отмеченные как «*1», доступны только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw. Клавиши, отмеченные как «*2», доступны только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw. Клавиша повторного вызова (*3) доступна только в модели MF8340Cdn. Индикатор Wi-Fi (*4) доступен только в модели MF8380Cdw/MF8080Cw. Клавиша защищенной печати (*5) доступна только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn.

(1) | Клавиша [] (Адресная книга) *1 | Служит для поиска получателей, зарегистрированных в списке «Часто используемые функции» или для кодов кодированного набора.
Клавиша [] (Кодированный набор) *1 | Служит для указания получателей, зарегистрированных для кодов кодированного набора.
Клавиша [] (Повторный вызов/Пауза) *2 | Служит для повторного вызова последних адресатов, которым были отправлены документы (активна только при отображении экранов режимов операций факса, электронной почты или файлового сервера). Кроме того, служит для вставки паузы в номер факса.
Клавиша [] (Повторный вызов) *3 | Служит для повторного вызова последних адресатов, которым были отправлены документы (активна только при отображении экранов режимов операций электронной почты или файлового сервера).
Клавиша [R] *2 | Служит для набора кода выхода на внешнюю линию или кода внутренней телефонной линии, если аппарат подключен через коммутатор (PBX).
Клавиша [] (Разъединить) *2 | Служит для набора номера без поднятия дополнительной трубки или трубки внешнего телефона.
Индикатор [Wi-Fi] *4 | Включается, когда аппарат подключен к беспроводной локальной сети.
Клавиша [] (Выбор бумаги/Параметры) | Служит для выбора используемого источника бумаги (индикатор для выбранного источника бумаги горит над клавишей). Кроме того, служит для указания формата и типа бумаги, загружаемой в каждый источник бумаги.
(2) | Клавиши переключения режимов | Служат для переключения на режим копирования, факса, сканирования или прямой печати USB. Доступные режимы (клавиши) изменяются в зависимости от модели.
(3) | Клавиша [] (Меню) | Служит для указания или регистрации различных настроек.
Клавиша [*] | Служит для переключения режима ввода символов. Служит для переключения между режимами импульсного и тонального набора при отправке факса.
Клавиша [ ] (Уровень тонера) | Служит для проверки оставшегося количества тонера.
Клавиша [] (Энергосбережение) | Служит для ручного перехода в спящий режим и выхода из него. В спящем режиме индикатор энергосбережения горит зеленым.
Клавиша [ИД] | Служит для выполнения входа или выхода, когда на аппарате включена функция управления идентификаторами отделов.
Цифровые клавиши (клавиши [0]-[9]) | Служат для ввода символов и цифр.
Клавиша [#] | Служит для ввода символов.
Клавиша [] (Отчет) | Служит для печати отчетов и списков вручную. С ее помощью можно также указать, следует ли выполнять автоматическую печать отчета.
Клавиша [] (Стереть) | Служит для удаления введенных символов и цифр.
(4) | Клавиши быстрого вызова
Клавиша [] (Сканировать > ПК1) или (Сканировать > ПК2) | Служит для отправки отсканированных документов на компьютер, зарегистрированный для каждой клавиши.
Клавиша [] (Защищенная печать) *5 | Служит для использования функции защищенной печати. С использованием этой клавиши можно распечатать задания защищенной печати.
Клавиша [] (Копирование с экономией бумаги) | Служит для создания копий в предустановленных режимах для уменьшения расхода бумаги.
(5) | Клавиши Пуск Клавиша [] (Черно-белая) Клавиша [] (Цветная) | Служит для запуска копирования, сканирования, отправки факса или прямой печати из устройства USB в черно-белом режиме. Служит для запуска копирования, сканирования, отправки факса или прямой печати из устройства USB в цветном режиме.
Клавиша [] (Стоп) | Служит для отмены заданий.
(6) | ЖК-дисплей | Служит для отображения сообщений и состояния операции. Отображает элементы, текст и числа при указании настроек.
(7) | Клавиша [] (Монитор состояния/Отмена) | Служит для проверки состояния заданий или отмены заданий. С ее помощью можно также проверить состояние сети и аппарата.
[] | Служит для прокрутки вверх или для увеличения значения.
[] | Служит для прокрутки вниз или для уменьшения значения.
[] | Служит для возврата к предыдущему экрану или перемещения курсора влево. Служит для уменьшения громкости во время передачи и приема факсов.
[] | Служит для перехода к следующему экрану или перемещения курсора вправо. Служит для увеличения громкости во время передачи и приема факсов.
Клавиша [OK] | Служит для подтверждения указанных или зарегистрированных настроек.
Клавиша [] (Сброс) | Служит для восстановления настроек по умолчанию для режима копирования, факса, сканирования или прямой печати из устройства USB.
Клавиша [] (Просмотр настроек) | Служит для проверки настроек.
Клавиша [] (Назад) | Служит для возврата на предыдущий экран.
(8) | Индикатор [Обработка/Данные] (слева) | Мигает во время передачи и горит, когда на аппарате есть ожидающие задания.
Индикатор [Ошибка] (справа) | Мигает в случае ошибки.

056S-00R