» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Прием факсов » Режим приема |

Режим приема
Аппарат поддерживает прием факсов в автоматическом или ручном режимах несколькими различными способами.
Для выбора необходимого режима приема см. следующую схему.
Параметр по умолчанию — <Авто>.
Автоматический режим
Можно принимать факсы автоматически.
Режим приема изменяется в зависимости от того, подключены ли внешний телефон или дополнительная телефонная трубка к аппарату.

* | Указания по настройке времени звонка входящего вызова можно найти в разделе «Входящий звонок».

Режим факса/телефона
Можно принимать факсы автоматически (телефон звонит при входящем вызове). Для отключения звукового сигнала входящего звонка см. раздел «Входящий звонок».
Чтобы ответить на входящие вызовы, снимите трубку.

*1 | Указания по изменению времени звонка входящего вызова можно найти в разделе «Входящий звонок».
*2 | Чтобы установить задержку звонка телефона при входящем вызове, перейдите к параметру <Время начала звонка>.
*3 | Чтобы настроить время звонка входящего вызова, перейдите к параметру <Время входящего звонка>.
*4 | Для настройки действий аппарата при отсутствии ответа на входящий вызов перейдите к параметру <Действие после звонка>.

Более подробные сведения об этих параметрах см. в разделе «Дополнительные настройки для режима автоматического переключения Факс/Тел».
Режим ответа
Можно принимать факсы автоматически.
Встроенный автоответчик телефона записывает сообщения, полученные при неотвеченных вызовах.

*1 | Установите срабатывание автоответчика после нескольких сигналов вызова.
*2 | Сообщение, записанное на автоответчике (рекомендуется вставить паузу около 4 секунд перед сообщением или установить максимальное время записи равным 20 секундам).

Ручной режим
Снимите трубку, чтобы ответить на вызовы или принять факсы, когда аппарат работает в ручном режиме.
Установите этот режим, если ожидается получение большего количества телефонных вызовов по сравнению с факсами или если факсы будут приходить редко.

*1 | Если для параметра «Авт.перекл.реж.приема» установлено значение <Вкл.>, аппарат автоматически начинает принимать факс после нескольких звонков.
*2 | Если установлен параметр «Удаленный прием», можно набрать номер телефона для удаленного приема факсов.

Режим коммутатора
В этом режиме аппарат различает факсы и голосовые вызовы. Данный режим доступен только для некоторых стран; для его включения требуется наличие подписки на услугу сетевого коммутатора.
056S-076