» Технические характеристики » Технические характеристики принтера |

Технические характеристики принтера

Технические характеристики принтера
Способ печати | Система непрямой электростатической печати (Закрепление по запросу)
Ресурс бумаги | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn Универсальный лоток: прибл. 50 листов (60 – 90 г/м²) Кассета для бумаги: прибл. 250 листов (60 – 90 г/м²) Блок Cassette Feeding Unit-V1(дополнительный): прибл. 250 листов (60 – 90 г/м²) MF8080Cw/MF8040Cn Отверстие для ручной подачи: 1 лист Кассета для бумаги: прибл. 150 листов (60 – 90 г/м²)
Емкость выводного лотка (новая стопка бумаги формата A4) | прибл. 125 листов (60 – 90 г/м²)*1
Скорость печати (Обычная бумага формата A4, прямая печать)*2 | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn (1-сторонняя печать) Цветная: 20 стр./мин. Черно-белая: 20 стр./мин. MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn (2-сторонняя печать) Цветная: до 10 страниц в минуту, 5 листов в минуту Черно-белая: до 10 страниц в минуту, 5 листов в минуту MF8080Cw/MF8040Cn Цветная: 8 стр./мин. Черно-белая: 12 стр./мин.
Время первой печати (A4)*3 | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn Цветная: 15 сек. или менее Черно-белая: 15 сек. или менее MF8080Cw/MF8040Cn Цветная: 29 сек. или менее Черно-белая: 22 сек. или менее
Разрешение на выходе | Равнозначно разрешению 600 x 600 точек на дюйм
Градация оттенков | 256 градаций
Картриджи с тонером | «Картриджи с тонером»

*1 | Фактический ресурс бумаги зависит от среды установки и используемого типа бумаги.
*2 | Скорость печати на обычной бумаге формата A4 измерена при непрерывной печати. Скорость печати изменяется в зависимости от типа и формата бумаги, а также направления подачи бумаги. Скорость печати на бумаге меньшего формата может быть ниже. Кроме того, может увеличиться время простоя или уменьшиться скорость в процессе непрерывной печати для настройки температуры внутри аппарата или обеспечения оптимального качества печати.
*3 | Может изменяться в зависимости от условий вывода.

056S-03R