» Устранение неполадок » Устранение замятия бумаги » Замятия бумаги в универсальном лотке (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Замятия бумаги в универсальном лотке (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Следуя процедуре, отображенной на дисплее, выполните следующие действия для извлечения застрявшей бумаги.
1.
Нажмите кнопку [].
Нажмите [OK], чтобы закрыть экран операции.
2.
Осторожно вытяните бумагу.
Если не удается легко извлечь застрявшую бумагу
Не пытайтесь извлечь ее с усилием; перейдите к шагу 3.
3.
Закройте универсальный лоток.
4.
Извлеките кассету для бумаги.
Держите кассету для бумаги двумя руками.
5.
Опустите транспортировочную направляющую для ручной подачи.

(1) | Держитесь за зеленые выступы (A) с обеих сторон.
(2) | Надавите на них.

ВАЖНО
Не прикасайтесь к резиновой прокладке (A). Прикосновение к ней может привести к ухудшению качества печати.

6.
Осторожно вытяните бумагу.
Если не удается легко извлечь застрявшую бумагу
Не пытайтесь извлечь ее с усилием; перейдите к шагу 7.
7.
Держась за зеленые выступы (A) с обеих сторон, верните транспортировочную направляющую для ручной подачи в исходное положение.
Поднимите их вверх до щелчка.
8.
Вставьте кассету для бумаги в аппарат.
9.
При появлении следующего экрана выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
Аппарат готов к печати.

Если не удается извлечь застрявшую бумагу на шаге 6.
См. раздел «Замятия бумаги в задней крышке или устройстве двусторонней печати (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)» для извлечения застрявшей бумаги.

056S-0L1