» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Основная процедура отправки » Указание адресатов |

Указание адресатов
В этом разделе описан порядок указания адресатов факса.
Для указания адресатов см. следующие разделы.
Указание адресатов путем ввода номеров факса
Указание адресатов с помощью адресной книги
Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора
Указание адресатов с помощью групповых адресов
При отправке одного факсимильного документа одновременно нескольким адресатам см. следующие разделы.
«Отправка нескольким адресатам одновременно (последовательная рассылка)»

Инструкции по отправке факса см. в разделе «Основные процедуры отправки факсов».

Указание адресатов путем ввода номеров факса
Введите номер факса с помощью цифровых клавиш, клавиш [] (Тон) и [] (Символы).
Изменение адресатов
Отмена введенного адресата
Нажмите и удерживайте нажатой клавишу [] (Стереть).
Удаление последнего символа введенного имени адресата
Нажмите клавишу [] (Стереть).
Указание адресатов с помощью адресной книги
Для выбора адресата в адресной книге потребуется заранее зарегистрировать адресатов в ней.
«Регистрация адресатов в адресной книге»

(1) | Нажмите кнопку [].
(2) | Нажмите кнопку [] (Адресная книга).
(3) | С помощью клавиш [] или [] выполните поиск адресата.
| Выберите пункт <> для отображения адресатов факса.
| Выберите пункт <ЧсИФ> для отображения адресатов, зарегистрированных в списке «Часто используемые функции».
| Выберите пункт <Все> для отображения всех адресатов.
| Выберите пункт <> в нижней части экрана для добавления или редактирования адресатов. «Регистрация адресатов в адресной книге (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)»
(4) | Выберите адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора
Нажмите [] (Кодированный набор) и введите трехзначный регистрационный код (от 001 до 181) с помощью цифровых клавиш.
Для выбора адресата с помощью кодов кодированного набора потребуется предварительно зарегистрировать адресатов под этими кодами.
«Регистрация и редактирование кодов кодированного набора»
Удаление введенного адресата

(1) | Нажмите кнопку [] (Стереть).
| Если указаны несколько адресатов, выберите удаляемого адресата клавишей [] или [] и нажмите [] (Стереть).
(2) | Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
| Чтобы очистить все указанные параметры сканирования, нажмите клавишу [] (Сброс).

Указание адресатов с помощью групповых адресов
Если групповые адреса зарегистрированы в адресной книге
Для выбора группового адреса в адресной книге потребуется сначала зарегистрировать групповые адреса.
«Регистрация и редактирование адресатов для группового набора»

(1) | Нажмите кнопку [] (Адресная книга).
(2) | С помощью клавиш [] или [] выполните поиск адресата. Выберите пункт <> для отображения групповых адресатов. Выберите пункт <Все> для отображения всех адресатов. Выберите <> для добавления или редактирования адресатов. «Регистрация адресатов в адресной книге»
(3) | Выберите адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Если групповые адреса зарегистрированы для кодов кодированного набора
Нажмите [] (Кодированный набор) и введите трехзначный регистрационный код (от 001 до 181) с помощью цифровых клавиш.
Для выбора адресата с помощью кодов кодированного набора потребуется предварительно зарегистрировать групповые адреса под этими кодами.
«Регистрация и редактирование адресатов для группового набора»
Удаление введенного адресата

(1) | Нажмите кнопку [] (Стереть).
| Если указаны несколько адресатов, выберите удаляемого адресата клавишей [] или [] и нажмите [] (Стереть).
(2) | Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
| Чтобы очистить все указанные параметры сканирования, нажмите клавишу [] (Сброс).

056S-05S