» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Переадресация факсимильных документов » Настройка передачи документа (автоматическая переадресация) |

Настройка передачи документа (автоматическая переадресация)
Укажите, следует ли автоматически передавать документ при приеме, и место передачи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Адресаты, которых можно указать Можно указать следующих адресатов. Факс Эл. почта (только MF8380Cdw/MF8360Cdn) Файловый сервер (только MF8380Cdw/MF8360Cdn) Группа адресатов Сведения об обработке ошибок передачи См. следующие разделы. «Настройка операций на случай возникновения ошибок передачи» «Повторная переадресация, печать или удаление неудачно переданных документов»

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Настройки переадресации> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

<Вкл.> | Начинает передавать полученные документы. Далее потребуется настроить адресатов.
<Выкл.> | Передача не выполняется.

Если выбран параметр <Вкл.>
Можно указать адресата. Можно указать адресата только следующими способами:
«Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора»
«Указание адресатов с помощью адресной книги»
5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-07A