» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров системы » Ограничить последовательную трансляцию |

Ограничить последовательную трансляцию
Укажите, следует ли ограничить отправку факсов одновременно нескольким адресатам.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Параметры системы> -> <Ограничить функцию передачи> -> <Ограничить последовательную трансляцию>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию)

Выкл. | Разрешить отправку факсов одновременно нескольким адресатам.
Подтверждение последовательн. трансляции | Экран подтверждения появляется при отправке факсов одновременно нескольким адресатам.
Отклонение последовательной трансляции | Запретить отправку факсов одновременно нескольким адресатам.

056S-074