» Настройки сети » Настройка отправки аппаратом отсканированных документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Настройка параметров передачи по электронной почте |

Настройка параметров передачи по электронной почте
Настройте параметры передачи по электронной почте с использованием Инструмента настройки функций отправки. Эти параметры зарегистрированы в списке «Часто используемые функции» в адресной книге.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что параметры регистрируются в списке «Часто используемые функции». Эти параметры зарегистрированы в списке «Часто используемые функции» в адресной книге. Перед указанием параметров проверьте, что число зарегистрированных в списке «Часто используемые функции» адресатов не превышает максимальное число (19 адресатов). «Регистрация адресатов в адресной книге (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)»

1.
Активируйте Инструмент настройки функций отправки.
«Активация Инструмента настройки функций отправки»
2.
Нажмите кнопку [Пуск].
Вход в режиме администратора

(1) | Введите идентификатор и PIN-код администратора системы в поля [ИД администратора системы] и [Пароль администратора системы] соответственно.
(2) | Щелкните [Войти в систему].

3.
Нажмите [Наст. отпр. по эл. почты.].
4.
Зарегистрируйте используемый почтовый сервер передачи.

[Номер в списке Избранное] | Выберите из раскрывающегося меню.
[Название для номера в списке Избранное] | Введите имя, идентифицирующее номер в списке «Часто используемые функции».
[Адрес электронной почты места назначения] | Введите адрес электронной почты, на который необходимо отправлять отсканированные документы.
[SMTP-сервер] | Введите имя сервера SMTP.
[SMTP-аутентификация] | Выберите [Не установлено] или [Установлено] в зависимости от параметров аутентификации сервера SMTP.
[Имя пользователя] | Если для параметра [Аутентификация SMTP] установлено значение [Установлено], введите имя пользователя.
[Пароль] | Если для параметра [Аутентификация SMTP] установлено значение [Установлено], введите пароль.

5.
Щелкните [Далее].
6.
Проверьте параметры и нажмите [Зарегистр.].
056S-0ER