» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров приема » Входящий звонок |

Входящий звонок
Укажите, должен ли внешний телефон или дополнительная телефонная трубка звонить во время входящего вызова, если для настройки <Режим приема> установлено значение <Авто> или <Авт. переключение Факс/Тел>.
Можно задать длительность звонка входящего вызова.
Аппарат автоматически начинает принимать факс после того, как внешний телефон или дополнительная телефонная трубка прозвонит в течение определенного времени.
Из динамиков аппарата звучит сигнал вызова при входящем факсе, только если для параметра <Режим приема> установлено значение <Авт. переключение Факс/Тел>.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Настройки ф-ии приема> -> <Входящий звонок>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию)

Выкл. | Телефон не звонит при входящем вызове.
Вкл. | Кол-во звонков: 1 – 2 – 99* (раз) | Телефон звонит при входящем вызове. Можно установить количество звонков при входящем вызове с помощью параметра <Кол-во звонков>.

* Данное значение варьируется в зависимости от страны, в которой используется аппарат.
056S-07X