» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Полезные функции » Интерактивный автоответчик для тонального набора |

Интерактивный автоответчик для тонального набора

Предварительно прочитайте раздел «Внимание (Интерактивный автоответчик для тонального набора)».

Для использования некоторых телефонов с интерактивным автоответчиком требуется специальная линия (например, банковская, бронирования авиабилетов и отелей). Когда данный аппарат подключен через коммутируемую линию, можно принимать факсы с использованием тонального набора. Выполните описанные ниже действия.
1.
Нажмите кнопку [].
2.
Нажмите клавишу [] (Разъединить) и проверьте наличие гудка.
Проверьте, слышен ли гудок.
3.
Наберите номер информационной службы, от которой необходимо принять факсы, с помощью цифровых клавиш.
4.
Ответьте на предварительно записанные сообщения информационной службы и нажмите [] (Тон).
Можно включить тональный набор.
5.
Введите нужные номера с помощью цифровых клавиш.
6.
Нажмите клавишу [] (Черно-белая) для приема факса.
056S-063