» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки при печати |

Неполадки при печати
См. следующие разделы.
Отпечаток является трудночитаемым или напечатан с низким качеством.
Не удается выполнить печать 2-сторонних документов.
Отпечаток перекошен/искривлен.
Не удается выполнить печать документов с компьютера.
Не удается выполнить печать по сети TCP/IP.
Цветопередача не улучшается даже после настройки градации оттенков.
Отпечаток является трудночитаемым или напечатан с низким качеством.
Отпечаток слишком светлый или имеет неравномерную плотность.
Вертикальные белые полосы появляются в отпечатке.
Отпечаток содержит пятна и загрязнен.
Отпечаток перекошен/искривлен.
Тонер плохо распределяется на бумаге.
См. следующий раздел:
«Скопированный документ является трудночитаемым или скопирован с низким качеством»
Не удается выполнить печать 2-сторонних документов.

Укажите параметры двусторонней печати в драйвере принтера. «Просмотр интерактивной справки»

Отпечаток перекошен/искривлен.

Убедитесь, что количество листов или тип бумаги, загруженной в кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи), отвечают характеристикам бумаги. «Поддерживаемые типы бумаги»

Отрегулируйте направляющие для бумаги в соответствии с форматом бумаги. Если проблема сохраняется, загрузите бумагу другой стороной вверх или в противоположной ориентации. «Загрузка бумаги»

Убедитесь, что лоток возврата документов или выводной лоток не заполнен.

Не удается выполнить печать документов с компьютера.

См. следующий раздел: «Не удается выполнить печать документов с компьютера»

Не удается выполнить печать по сети TCP/IP.

См. следующий раздел: «Не удается выполнить печать по сети TCP/IP»

Цветопередача не улучшается даже после настройки градации оттенков.

Выполните процедуру <Полная настройка>. Перед этим положите десять листов чистой бумаги на тестовую таблицу, размещенную на стекле для документов. «Выполнение полной настройки»

056S-0LJ