» Важные указания по технике безопасности » Установка и обращение |

Установка и обращение
Для безопасной и бесперебойной работы аппарата необходимо соблюдать следующие требования к установке.
Внимательно прочитайте указания перед установкой аппарата.
Температура и влажность
Требования к источнику питания
Требования к установке
Пространство для установки
Техническое обслуживание и осмотры
Поддержка потребителей

ВАЖНО
Инструкции по технике безопасности Перед установкой аппарата обязательно прочтите раздел «Важные указания по технике безопасности».

Температура и влажность
Диапазон температур: 10 – 30 °C
Диапазон влажности: 20 - 80 % относительной влажности (без конденсации)

ВАЖНО
Защита аппарата от конденсации Для предотвращения конденсации внутри аппарата дождитесь его адаптации к новой температуре и влажности в течение по меньшей мере двух часов перед началом эксплуатации в следующих условиях: помещение, в котором установлен аппарат, быстро нагревается; аппарат перемещается из прохладного и сухого помещения в теплое и влажное.
Если внутри аппарата образуются капли воды (конденсация), это может привести к замятию бумаги или ухудшению качества печати.
При использовании ультразвукового увлажнителя воздуха В ультразвуковых увлажнителях воздуха рекомендуется использовать очищенную воду или иную чистую воду. При использовании водопроводной или родниковой воды включения, содержащиеся в воде, будут рассеиваться в воздухе. Они могут попасть внутрь аппарата и привести к ухудшению качества печати.

Требования к источнику питания
220 – 240 В, 50/60 Гц

ВАЖНО
Меры предосторожности при подсоединении шнура питания Не подключайте данный аппарат к источнику бесперебойного питания.
Используйте для подключения аппарата отдельную розетку сети переменного тока. Не используйте другие гнезда розетки сети переменного тока.
Не подключайте штепсель шнура питания к вспомогательной розетке на компьютере. Не подключайте аппарат к розетке сети переменного тока, к которой подключено какое-либо из приведенных ниже устройств: копировальный аппарат; кондиционер; шредер; оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии; оборудование, генерирующее электрические помехи.
При отсоединении шнура питания подождите 5 секунд, прежде чем подсоединять его снова.
Прочие меры предосторожности
Максимальное потребление электроэнергии аппаратом: MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: 1200 Вт или менее MF8080Cw/MF8040Cn: 900 Вт или менее
Электрические помехи или резкое падение напряжение в сети могут вызвать неполадки в работе аппарата или компьютера либо привести к потере данных.

Требования к установке
Помещение, в котором предусмотрено достаточно свободного пространства
Помещение с хорошей вентиляцией
Плоская, ровная поверхность для установки
Опора, способная выдержать вес аппарата

ВАЖНО
Не устанавливайте аппарат в перечисленных ниже местах, так как это может привести к повреждению аппарата: места, подверженные резким перепадам температуры или влажности;
места, подверженные образованию конденсата;
плохо проветриваемые помещения (при длительной эксплуатации аппарата или выполнении большого объема печати в плохо проветриваемом помещении запах озона или другие запахи, выделяемые аппаратом, могут создать неблагоприятную для работы среду. кроме того, во время печати в воздухе накапливаются частицы химических веществ; в связи с этим важно обеспечить должную вентиляцию);
вблизи оборудования, генерирующего магнитные или электромагнитные волны;
лаборатории или другие места, где происходят химические реакции;
места, подверженные воздействию соленого воздуха, разъедающих или токсичных газов;
на ковре или подстилке, которые могут прогибаться под действием веса аппарата так, что аппарат может погрузиться в них. Примечания относительно беспроводной локальной сети Данный продукт предназначен для использования в помещении на расстоянии не более 50 м от точки доступа (расстояние может изменяться в зависимости от скорости обмена данными и условий эксплуатации). Устанавливайте его на должном расстоянии. Проверьте, не блокируют ли связь какие-либо объекты. Сила сигнала, передаваемого через стены помещений, может снижаться. Устанавливайте аппарат должным образом. Интерференция радиоволн может возникать при нахождении любого оборудования, излучающего радиоволны (например, микроволновая печь), вблизи аппарата, если частотный диапазон радиоволн совпадает с рабочим диапазоном беспроводной локальной сети. Устанавливайте аппарат как можно дальше от подобных источников радиопомех.

Пространство для установки
Пространство, необходимое для установки

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn
MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn (когда установлен блок Подающее устройство кассетного типа V1 (дополнительный))
MF8080Cw/MF8040Cn

Техническое обслуживание и осмотры

ВАЖНО
Следуйте указаниям на наклейке с предупреждением, прикрепленной к аппарату.
Избегайте тряски и ударов по аппарату.
Для предотвращения замятия бумаги не включайте и не выключайте питание, не открывайте и не закрывайте панель управления или заднюю крышку, а также не загружайте и не вынимайте бумагу в процессе выполнения печати.
При транспортировке аппарата на большое расстояние извлеките из него картриджи с тонером.
Для защиты картриджа с тонером от воздействия света поместите его в защитный пакет, входящий в комплект поставки, или заверните в плотную ткань.
Регулярно очищайте аппарат. Если данный аппарат запылится, он может неправильно работать.
Используйте модульный кабель длиной 3 м или короче.
В зависимости от региона или телефонного подключения обмен данными может быть недоступен. В таком случае обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Canon.
Запасные части и картриджи с тонером для аппарата будут в продаже в течение минимум семи (7) лет после снятия с производства данной модели аппарата.

Поддержка потребителей
Аппарат создан с учетом безопасной и бесперебойной работы. При возникновении неполадок в работе см. раздел «Устранение неполадок». Если неполадку не удается устранить после ознакомления с соответствующим разделом, посвященным устранению неполадок, обратитесь к местному уполномоченному дилеру Canon или в справочную службу Сanon.
056S-008