» Обслуживание » Настройка » Коррекция градации » Коррекция скопированных изображений |

Коррекция скопированных изображений

Перед коррекцией скопированных изображений см. раздел «Внимание (Коррекция градации)».

Как правило, выполнение быстрой настройки не требуется. Выполните эту функцию в том случае, если градация цветов или плотность напечатанного и исходного документов существенно отличается.

ВАЖНО
Условия, при которых можно выполнять коррекцию скопированного изображения Достаточное количество тонера. Отсутствуют задания, для которых нужны функции сканера и принтера. Следующая бумага загружена в кассету для бумаги. Формат бумаги: A4, Letter или 16K Тип бумаги: Обычная бумага 1, Обычная бумага 2 или Вторичная бумага Количество листов бумаги: 1 лист или более При выполнении настройки скопированного изображения, когда закончился тонер Даже после настройки качество изображения может не улучшиться. Замените картридж с тонером и выполните повторную настройку. «Замена картриджей с тонером»

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
Выберите <Автоматическая настройка градации> с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Выберите Настройка изображения для копирования с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
5.
Убедитесь, что бумага загружена, и нажмите [OK].
Загрузите тип бумаги, указанный на экране.
6.
Подтвердите процедуры для настройки изображения для копирования и нажмите [OK].
Для автоматической коррекции градации оттенков выполните две процедуры (печать -> сканирование), показанные на экране.

| Печатается тестовая диаграмма.

7.
Откройте крышку податчика или стекла для документов после закрытия экрана, отображаемого при печати.
8.
Поместите напечатанную бумагу на стекло для документов стороной для печати вниз.
Положите бумагу таким образом, чтобы черная полоса была направлена к задней части аппарата.
9.
Осторожно закройте крышку податчика или стекла для документов.
10.
Нажмите клавишу [] (Пуск).
Начнется сканирование тестовой диаграммы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте температуру места установки. Если в комнате низкая температура, коррекция может выполняться неправильно.

Если появляется сообщение <Ошибка настройки.>
Бумага загружена правильно? -> Загрузите обычную или вторичную бумагу формата A4/Letter в кассету для бумаги. Правильно ли размещена тестовая диаграмма на стекле для документов? -> Разместите тестовую диаграмму стороной для печати вниз и черной полосой к задней части аппарата. Не произошло ли замятие бумаги? -> Извлеките замятую бумагу.

11.
По завершении коррекции снова открывается экран, который отображался на шаге 4. Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
12.
Уберите тестовую диаграмму (настроенное изображение 1), помещенную на стекло для документов на шаге 8.
056S-0S6