» Факс » Использование факсимильной связи с помощью компьютера (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Основные сведения о факсимильной связи (факсимильная связь с помощью компьютера) » Передача факсов (факсимильная связь с помощью компьютера) |

Передача факсов (факсимильная связь с помощью компьютера)
Ниже описана процедура передачи по факсу документа, созданного в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Способы передачи по факсу зависят от используемого приложения. Подробная информация приведена в руководствах по эксплуатации, поставляемых с приложением.

1.
В меню [File] (Файл) приложения выберите пункт [Print] (Печать).
2.
Выберите факс -> нажмите [Print] (Печать) (или [OK]).
3.
Укажите адрес отправки в диалоговом окне [Fax Sending Settings] (Настройки отправки факса).
При вводе имени адресата и номера факса.
При указании имени адресата из адресной книги.
При вводе имени адресата и номера факса.
Введите имя получателя и номер факса на листе [Sending Settings] (Настройки отправки) -> нажмите кнопку [Add to Destination List] (Добавить в список адресатов).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в диалоговом окне [Security Settings] (Настройки защиты) на листе [Special] (Специальные) установлен флажок [Reenter Fax Number] (Повторно вводить номер факса) перед добавлением адреса в [Destination List] (Список адресатов), при нажатии кнопки [Add to Destination List] (Добавить в список адресатов) отобразится диалоговое окно [Confirm Password] (Подтвердить пароль). Подробнее об этом см. в интерактивной справке. (См. раздел «Просмотр интерактивной справки (факсимильная связь с помощью компьютера)»).

При указании имени адресата из адресной книги.
Щелкните [Address Book] (Адресная книга) на листе [Sending Settings] (Настройки отправки).
Выберите получателя -> щелкните [Add to List] (Добавить в список) -> [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о регистрации адресов и использовании адресной книги см. в интерактивной справке. (См. раздел «Просмотр интерактивной справки (факсимильная связь с помощью компьютера)».)

4.
Если необходимо вложить титульный лист, щелкните [Cover Sheet] (Титульный лист) -> укажите формат титульного листа.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее о вложении титульного листа см. в интерактивной справке. (См. раздел «Просмотр интерактивной справки (факсимильная связь с помощью компьютера)».)

5.
Щелкните [OK].
Начнется передача факсов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если значок принтера отображается на панели задач в нижнем правом углу экрана компьютера, можно остановить отправку факса с компьютера. Дважды щелкните значок принтера -> щелкните имя файла, отправку которого необходимо остановить -> выберите [Document] (Документ) -> [Cancel] (Отмена). Если при отправке факса возникла ошибка печати, отправьте документ еще раз из драйвера факса. Факсимильное задание, при отправке которого из драйвера факса произошла ошибка, будет удалено независимо от того, установлено ли для функции [Redial When Error Occurs] (Повторный набор в случае ошибки) на принтере значение [On] (Включено) или [Off] (Выключено). Получить доступ и редактировать адресную книгу можно только при наличии разрешения на доступ к папке назначения адресной книги (по умолчанию такое разрешение есть у опытных пользователей или пользователей более высоких категорий). Если у вас доступа к этой папке нет, войдите в систему под учетной записью пользователя, у которого есть разрешение на доступ к папке, или выберите [Specify Folder] (Указать папку) на вкладке [Edit Address Book] (Правка адресной книги), и укажите папку назначения адресной книги на папку, для которой у вас есть разрешение на запись (например, на папку [My Documents] (Мои документы)). Подробнее об этом см. в интерактивной справке. (См. раздел «Просмотр интерактивной справки (факсимильная связь с помощью компьютера)».) Количество адресатов, которым можно одновременно отправить факс, зависит от условий прикрепления титульного листа. Более подробные сведения см. в интерактивной справке. (См. раздел «Просмотр интерактивной справки (факсимильная связь с помощью компьютера)».) Содержимое экрана зависит от операционной системы и системного окружения.

056S-08J