» Факс » Использование факсимильной связи с помощью компьютера (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Основные сведения о факсимильной связи (факсимильная связь с помощью компьютера) » Указание настроек факса по умолчанию (факсимильная связь с помощью компьютера) |

Указание настроек факса по умолчанию (факсимильная связь с помощью компьютера)
В этом разделе описан порядок доступа к экрану драйвера факса через пункт [Control Panel] (Панель управления), а также порядок задания настроек факса по умолчанию.
Можно отредактировать адресную книгу, зарегистрировать шаблоны титульных листов, задать форматы страниц и т. д.

ВАЖНО
Для изменения настроек факса по умолчанию необходимо войти в систему компьютера в качестве члена группы администраторов или опытных пользователей.

1.
Щелкните [] (Пуск) -> [Devices and Printers] (Устройства и принтеры).

ПРИМЕЧАНИЕ
В ОС Windows Vista выберите [] (Пуск) -> [Control Panel] (Панель управления) -> [Printer] (Принтеры). В ОС Windows XP Professional/Server 2003 выберите [Start] (Пуск) -> [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы). В ОС Windows XP Home Edition выберите [Start] (Пуск) -> [Control Panel] (Панель управления) -> [Printers and Other Hardware] (Принтеры и другое оборудование) -> [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы). В ОС Windows 2000 щелкните [Start] (Пуск) -> [Settings] (Настройки) -> [Printers] (Принтеры). В ОС Windows Server 2008 в меню [Start] (Пуск) щелкните [Control Panel] (Панель управления) -> [Printers] (Принтеры).

2.
Щелкните правой кнопкой мыши значок факса, настройки которого требуется задать -> щелкните пункт [Настройки печати].
Экран драйвера факса содержит указанные ниже листы.
Лист [Edit Address Book] (Правка адресной книги)
Лист [Register Cover Sheet] (Зарегистрировать титульный лист)
Лист [Special] (Специальные)
3.
Задайте необходимые настройки на экране драйвера факса -> щелкните [OK].
Подробнее о настройках драйвера факса см. в интерактивной справке. (См. раздел «Просмотр интерактивной справки (факсимильная связь с помощью компьютера)»).

ПРИМЕЧАНИЕ
При передаче факсов можно изменять ранее заданные настройки. Для изменения настроек задайте их из приложения. Содержимое экрана зависит от операционной системы и системного окружения.

056S-08K