» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Основная процедура сканирования (сохранение на компьютер) » Диалоговое окно [New Scan] (Новое сканирование) |

Диалоговое окно [New Scan] (Новое сканирование)

[Сканер] | Показан используемый в данный момент сканер. Нажмите кнопку [Change] (Изменить), чтобы выбрать другой сканер.
[Profile] (Профиль) | Выберите тип документа из перечисленных ниже настроек. [Add profile] (Добавить профиль) [Documents] (Документы) [Последние использовавшиеся параметры] [Photo (Default)] (Фото (по умолчанию))
ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрано [Add profile] (Добавить профиль) Можно добавить новые профили из диалогового окна [Add New Profile] (Добавить новый профиль). После добавления этих профилей можно удалять и редактировать их в окне [Scan Profiles] (Профили сканирования) в папке [Scanners and Cameras] (Сканеры и камеры). Подробнее об этом см. в руководстве Windows.
[Source] (Источник) | Выбор места для размещения документов. [Flatbed] (Планшетный) (стекло для документов) [Feeder (Scan one side)] (Податчик (одностороннее сканирование)) [Feeder (Scan both sides)] (Податчик (двустороннее сканирование)) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
ПРИМЕЧАНИЕ
Если выбрано значение [Flatbed] (Планшетный) Щелкните [Preview] (Просмотр) и перетаскивайте элементы [], чтобы указать область сканирования.
Если выбран параметр [Feeder (Scan one side)] (Податчик (одностороннее сканирование)) или [Feeder (Scan both sides)] (Податчик (двустороннее сканирование)) Выберите формат документа из раскрывающегося меню.
[Color format] (Цветовой формат) | Выберите тип цвета для сканирования из перечисленных ниже параметров. [Color] (Цветная) [Grayscale] (Оттенки серого) [Black and white] (Черно-белый)
[File type] (Тип файла) | Выберите формат файла из перечисленных ниже параметров. [BMP (Bitmap Image)] (BMP (Точечное изображение)) [JPG (JPEG Image)] (JPG (Изображение в формате JPEG)) [PNG (PNG Image)] (PNG (Изображение в формате PNG)) [TIF (TIFF Image)] (TIF (Изображение в формате TIFF))
[Resolution] (Разрешение) | Укажите разрешение сканирования в dpi.
| Разрешение
Если для настройки [Source] (Источник) выбрано значение [Flatbed] (Планшетный) | от 50 до 600 точек на дюйм
Если выбран параметр [Feeder (Scan one side)] (Податчик (одностороннее сканирование)) или [Feeder (Scan both sides)] (Податчик (двустороннее сканирование)) | от 50 до 300 точек на дюйм
[Brightness] (Яркость) | Указание яркости (от -100 до 100).
[Contrast] (Контрастность) | Указание контрастности (от -100 до 100) (только для цветного сканирования и сканирования в оттенках серого).
[Preview or scan images as separate files] (Предварительный просмотр или сканирование изображений как отдельных файлов) | Изображения, отсканированные с использованием настройки [Flatbed] (Планшетный) (стекло для документов), автоматически обрезаются и сохраняются в виде отдельных файлов.

056S-0A7