» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Настройки сети |

Настройки сети

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Параметры или значения с отметкой «*1» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8080Cw. Параметры или значения с отметкой «*2» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn.

Выбор проводной/беспроводной ЛВС*1
Выбор беспроводной или проводной локальной сети.

Проводная ЛВС, Беспроводная ЛВС

«Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»
«Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»
Настройки беспроводной ЛВС*1
Укажите настройки беспроводной локальной сети.
«Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»

Настройки | Описания
Режим нажатия кнопки WPS | Кнопка WPS точки доступа используется для беспроводного подключения с использованием WPS. «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки)»
Режим PIN-кода WPS | Отправка PIN-кода точки доступа для беспроводного подключения с использованием WPS. «Настройка аппарата с помощью функции WPS (режим PIN-кода)»
Настройки SSID | Ввод ключа WEP или PSK, необходимого для подключения к точке доступа.
Выбор точки доступа, Настройки вручную
«Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)» «Настройка путем ввода SSID вручную»
Информация о беспроводной ЛВС | Выберите для отображения информации о текущем подключении по беспроводной локальной сети.
MAC-адрес, Состояние беспроводной ЛВС, Последняя информация об ошибке, Канал, Настройки SSID, Настройки защиты
«Проверка информации о беспроводной ЛВС (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»

Настройки TCP/IP
Позволяет указать настройки TCP/IP.

Настройки | Описания
Настройки IPv4 | Укажите IP-адрес (IPv4). «Настройка адреса IPv4»
Настройки IP-адреса | Введите IP-адрес. IP-адрес — это число для идентификации устройств связи (компьютеров, принтеров и т. д.), подключенных к сети, в которой используется протокол TCP/IP.
Автоматич. получение: Выбор протокола: Выкл., DHCP, BOOTP, RARP Авто IP: Выкл., Вкл. Ручное получение: IP-адрес: 0.0.0.0 Маска подсети: 0.0.0.0 Адрес шлюза: 0.0.0.0 Просмотр настроек: Автоматич. получение IP-адрес Маска подсети Адрес шлюза
«Настройка адреса IPv4»
Команда PING | Программа для диагностики сети TCP/IP. Можно проверить, подключен ли аппарат к компьютеру. «Проверка сетевого соединения»
Настройки DNS | DNS — это система, назначающая имя (имя домена) серверу в сети, соответствующее IP-адресу этого сервера.
Настройки сервера DNS: Первичный сервер DNS: 0.0.0.0 Вторичный сервер DNS: 0.0.0.0 Настр. имени хост-компьютера DNS/домена: Имя хоста Имя домена Настройки динамического обновления DNS: Выкл. Вкл. Время динам. обн. DNS: 0 – 24 – 48 (ч)
«Настройка IPv4 DNS»
Настройки mDNS | Включение функции DNS без конкретного сервера, такого как DNS.
Выкл. Вкл.: Имя mDNS
«Настройка IPv4 DNS»
Настройки варианта DHCP | Укажите, следует ли получать имя хост-компьютера и выполнять динамическое обновление DNS.
Получить имя хоста: Выкл., Вкл. Динамическое обновление DNS: Выкл., Вкл.
«Настройка IPv4 DNS»
Настройки IPv6 | IPv6 — это протокол связи, эквивалентный усовершенствованной версии (Версии 6) Интернет-протокола (IP). «Настройка адреса IPv6»
Использовать IPv6 | Укажите IP-адрес (IPv6).
Выкл., Вкл., Просмотр настроек
«Настройка адреса IPv6»
Настройки адр. без учета состояния | Укажите, следует ли использовать адрес без учета состояния.
Выкл., Вкл., Просмотр настроек
«Настройка адреса IPv6»
Использовать DHCPv6 | Укажите, следует ли использовать DHCPv6 (адрес без учета состояния).
Выкл., Вкл., Просмотр настроек
«Настройка адреса IPv6»
Настройки DNS | DNS — это система, назначающая имя (имя домена) серверу в сети, соответствующее IP-адресу этого сервера.
Настр. имени хост-компьютера DNS/домена: Исп. хост/домен IPv4: Выкл. (Имя хоста, Имя домена), Вкл. Настройки динамического обновления DNS: Выкл. Вкл.: Регистр. адр., вводимого вручную: Выкл., Вкл. Регистр. адреса с учетом сост: Выкл., Вкл. Регистр. адреса без учета сост: Выкл., Вкл. Время динамического обновления DNS: 0 – 24 – 48 (ч)
«Настройка IPv6 DNS»
Настройки mDNS | Включение функции DNS без конкретного сервера, такого как DNS.
Выкл. Вкл.: Исп. имя IPv4 для mDNS: Выкл., Вкл.
«Настройка IPv6 DNS»
Настройки WINS | WINS — это служба, используемая для связи имен NetBIOS (имен компьютеров и принтеров в сети) с IP-адресом.
Разрешение WINS: Выкл., Вкл. (Адрес сервера WINS: 0.0.0.0) ИД области
«Настройка сервера WINS»
Настройки LPD | LPD — это приложение для печати, доступное в ОС Windows, Mac OS X, UNIX и Linux. Как правило, оно используется в сетевом окружении протокола TCP/IP.
Выкл., Вкл.
«Выбор метода подключения (LPD/RAW/WSD)»
Настройки RAW | RAW — это приложение для печати, доступное в ОС Windows. При использовании приложения RAW скорость печати выше, чем при использовании LPD.
Выкл., Вкл.
«Выбор метода подключения (LPD/RAW/WSD)»
Настройки WSD | WSD — это приложение для печати, доступное в ОС Windows Vista/7/Server 2008. Используйте протокол WSD для автоматического поиска принтеров и получения информации для заданий или принтеров.
Настройки печати WSD: Использ. печать WSD: Выкл., Вкл. Использ. обзор WSD: Выкл., Вкл. Настройки сканирования WSD: Использовать сканирование WSD: Выкл., Вкл. Использовать сканирование с компьютера: Выкл., Вкл. Использовать многоадресное обнаружение: Выкл., Вкл.
«Выбор метода подключения (LPD/RAW/WSD)»
Использовать HTTP | Укажите, следует ли использовать соединение HTTP (Удаленный ИП в веб-обозревателе).
Выкл., Вкл.
«Настройка разрешения для соединений HTTP»
Настройки номера порта | В зависимости от сетевой среды можно изменять номер порта для каждого протокола.
LPD: 1 – 515 – 65535 RAW: 1 – 9100 – 65535 HTTP: 1 – 80 – 65535 Прием POP3*2: 1 – 110 – 65535 Передача SMTP*2: 1 – 25 – 65535 SNMP: 1 – 161 – 65535 Поиск WSD: 1 – 3702 – 65535
«Настройка номеров портов протокола»
Размер MTU | Выберите MTU.
1300, 1400, 1500

Настройки SNMP
Можно следить за использованием аппарата с помощью устройства с поддержкой SNMP.
«Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP)»

Настройки | Описания
Настройки SNMPv1 | Укажите, следует ли использовать SNMPv1 и задайте имя сообщества и права доступа, используемые SNMP.
Выкл. Вкл. Имя сообщества 1: Общее Имя сообщества 2: Не задано Разрешение 1 на доступ к MIB: Только для чтения, Чтение/Запись Разрешение 2 на доступ к MIB: Только для чтения, Чтение/Запись Настройки специального сообщества: Выкл., Чтение/Запись, Только для чтения
«Настройка SNMPv1»
Настройки SNMPv3 | Укажите, следует ли использовать SNMPv3.
Выкл., Вкл.
«Настройка SNMPv3»
Сведения об управлении принтером с хоста | Укажите, следует ли периодически получать информацию об управлении принтером с хост-компьютера.
Выкл., Вкл.
«Получение сведений об управлении принтером из хост-системы»

Настройки выделенного порта
Включение или выключение выделенного порта.
Если выделенный порт отключен, нельзя выполнять сканирование/печать или настройку/проверку параметров данного продукта с помощью драйвера принтера или программы MF Toolbox путем подключения к сети.

Выкл., Вкл.

«Настройка выделенного порта»
Настройки автозагрузки
Укажите время ожидания до выполнения подключения к сети.

0 – 300 (с)

«Указание задержки перед установкой подключения к сети»
Настройки драйвера Ethernet
Выберите способ связи и тип соединения Ethernet.
«Настройка скорости и двусторонней связи»

Настройки | Описания
Автоопределение | Укажите, необходимо ли выполнять поиск автоматически.
Выкл.: Режим связи: Полудуплексная связь, Полнодуплексная связь Тип Ethernet: 10 Base-T, 100 Base-TX Вкл.
«Настройка скорости и двусторонней связи»
MAC-адрес | MAC-адрес – это определенное число, присвоенное каждому устройству связи (компьютерам, принтерам и т. д.), подключенному к сети. «Проверка MAC-адреса»

Настройки IEEE802.1X
Использование IEEE802.1X для выполнения аутентификации аппарата.

Выкл., Вкл.

«Включение и выключение аутентификации IEEE802.1X»
Инициализация настроек сети
Сброс настроек сети до значений по умолчанию.
056S-0K4