» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Основная процедура сканирования (сохранение на компьютер) » Сканирование с помощью клавиш на панели управления » Сканирование с помощью клавиши быстрого вызова |

Сканирование с помощью клавиши быстрого вызова
Предварительно зарегистрируйте адресатов и часто используемые настройки для клавиш быстрого вызова, чтобы без труда выполнить сканирование, не указывая адресата и необходимые настройки вручную.
Регистрация клавиши быстрого вызова/Подтверждение адресата, зарегистрированного для клавиши быстрого вызова
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сканирования> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Настройки клавиши быстрого вызова> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Сохранение новой клавиши быстрого вызова:

(1) | Выберите <Зарегистрировать> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите клавишу быстрого вызова, которую необходимо зарегистрировать, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Выберите метод соединения клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(4) | Выберите адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Если компьютер, подключенный с помощью кабеля USB, включен в список отображаемых адресатов: Подключенный с помощью кабеля USB компьютер указан вверху списка. Если компьютер подключен к аппарату с помощью кабеля USB: Этот экран не отображается. Если к аппарату одновременно подключены более 10 компьютеров: В списке компьютеров, подключенных к аппарату, могут отображаться до 10 компьютеров. (Сканирование не будет выполняться на одиннадцатый и последующие компьютеры. Уменьшите число компьютеров, подключенных к аппарату по сети.) «Регистрация сканера в MF Network Scan Utility»
(5) | Укажите настройки сканирования клавишей [] или [] и нажмите [OK]. По умолчанию используются указанные ниже настройки сканера.
| Режим сканирования | Разрешение | Тип файла | Параметры PDF
Цветное сканирование | Цветная | 300 точек на дюйм | PDF | Доступный для поиска/Высокий
Ч/б сканирование | Черно-белый | 300 точек на дюйм | TIFF |
Пользовательский 1 | Цветная | 300 точек на дюйм | JPEG/Exif |
Пользовательский 2 | Цветная | 300 точек на дюйм | PDF | Доступный для поиска/Стандартный

Подтверждение адресата, зарегистрированного для клавиши быстрого вызова:

(1) | Выберите <Подтвердить адресата> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите адресата, которого необходимо подтвердить, с помощью клавиши [] или [] и нажмите [OK].

4.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
Сканирование с помощью клавиши быстрого вызова
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите клавишу [] (Сканировать > ПК1 или Сканировать > ПК2), под которой зарегистрирован нужный адресат.
Начнется сканирование.

Если невозможно выполнить сканирование Сканирование невозможно, когда отображается экран настройки программы MF Toolbox. Нажмите [], чтобы закрыть экран перед началом сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ
После завершения сканирования Отсканированные документы сохраняются в соответствующей папке. Если дополнительные страницы могут быть отсканированы со стекла для документов Перейдите к шагу 3.

3.
Чтобы отсканировать следующую страницу, выберите пункт <Сканировать следующий оригинал> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Отмена сканирования

(1) | Выберите <Отмена> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <Да> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Проверка адресата
Выберите <Подтвердить адресата> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Сохранить и завершить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Отсканированные документы сохраняются в соответствующей папке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Место для сохранения по умолчанию: По завершении сканирования автоматически открывается папка, в которой сохранены отсканированные изображения. По умолчанию именем папки является дата создания, и она находится в папке [Pictures] (Рисунки) (или [My Pictures] (Мои рисунки)), расположенной в папке [My Documents] (Мои документы). Изменение настроек сканера: На компьютере можно повторно указать папку для сохранения, формат файла, разрешение и другие настройки. Более подробные сведения см. в разделе «Использование программы MF Toolbox».

056S-0A2