» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к проводной локальной сети » Внимание (Подключение к проводной локальной сети) |

Внимание (Подключение к проводной локальной сети)

ВАЖНО
Безопасность сети Если аппарат подключен к незащищенной сети, личная информация может стать доступной посторонним лицам. Принимайте меры по защите личных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сетевые задачи/настройки Для использования аппарата в офисе проконсультируйтесь с администратором сети. IP-адрес Подключение сохраняется даже после изменения IP-адреса продукта, если аппарат и компьютер находятся в одной подсети. Использование функции сканирования при подключении IPv6 может быть невозможно. Устройство, необходимое для подключения к проводной локальной сети В комплект аппарата не входят кабель локальной сети, маршрутизатор или концентратор. Подготовьте кабели и концентратор, если нужно. Аппарат поддерживает подключения 10BASE-T и 100BASE-TX. Для подключения аппарата к сети 100BASE-TX Ethernet все устройства, подключенные к локальной сети (маршрутизатор, концентратор, кабель локальной сети и сетевая плата компьютера), должны поддерживать технологию 100BASE-TX. Для получения подробных сведений см. руководство с указаниями для этих устройств или обратитесь к производителям устройств. Если аппарат подключен к коммутирующему концентратору Аппарат может не подключаться к сети, даже если сетевые настройки указаны правильно. В этом случае увеличьте значение времени запуска. «Указание задержки перед установкой подключения к сети»

056S-0CL