» Безопасность » Ограничение сетевых соединений » Мониторинг устройств и управление ими с помощью протокола SNMP (параметр SNMP) » Настройка SNMPv1 |

Настройка SNMPv1
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки SNMP> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Настройки SNMPv1> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
5.
Укажите протокол SNMP.
Если протокол SNMPv1 не используется

(1) | Выберите <Выкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
(3) | Перезапустите аппарат. Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.

Если протокол SNMPv1 используется

(1) | Выберите <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите элемент, который необходимо указать, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Укажите протокол SNMP.
<Имя сообщества 1> | Введите имя сообщества 1 (значение по умолчанию: общее)
<Имя сообщества 2> | Введите имя сообщества 2.
<Разрешение 1 на доступ к MIB> | Укажите разрешение на доступ к MIB для имени сообщества 1.
<Только для чтения> | Разрешено только чтение.
<Чтение/Запись> | Разрешены чтение и запись.*
<Разрешение 2 на доступ к MIB> | Укажите разрешение на доступ к MIB для имени сообщества 2.
<Только для чтения> | Разрешено только чтение.
<Чтение/Запись> | Разрешены чтение и запись.*
<Настройки специального сообщества> | Укажите включение или выключение и разрешение на доступ к MIB для специальных сообществ.
<Выкл.> | Специальное сообщество отключено.
<Чтение/Запись> | Разрешены чтение и запись.*
<Только для чтения> | Разрешено только чтение.
* | Если разрешены операции чтения и записи, пользователь может получать доступ к данному продукту с компьютера по сети и изменять параметры.
(4) | Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
(5) | Перезапустите аппарат. Параметры вступают в силу после перезапуска аппарата.

056S-0J1