» Сканирование » Отправка отсканированных документов на файловый сервер (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Указание адресата (файловый сервер) |

Указание адресата (файловый сервер)
В этом разделе описан порядок указания адресатов.
Для указания адресатов см. следующие разделы.
Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора
Указание адресатов с помощью адресной книги

Инструкции по отправке см. в разделе «Основы сканирования (файловый сервер)».

Указание адресатов с помощью адресной книги
Для выбора адресата в адресной книге потребуется заранее зарегистрировать адресатов в ней. (Адресатов файлового сервера можно зарегистрировать только с помощью Удаленного ИП.)
«Регистрация и редактирование адресата в списке «Часто используемые функции» с помощью Удаленного ИП»

(1) | Если экран адресной книги не отображается, нажмите [] (Адресная книга).
(2) | С помощью клавиш [] или [] выполните поиск адресата.
|  | Выберите <>, чтобы отобразить адресатов файлового сервера.
|  | Выберите пункт <ЧсИФ> для отображения адресатов, зарегистрированных в списке «Часто используемые функции».
|  | Выберите пункт <Все> для отображения всех адресатов.
| «Регистрация и редактирование адресата в списке «Часто используемые функции» с помощью Удаленного ИП»
(3) | Выберите адресата клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Указание адресатов с помощью кодов кодированного набора
Нажмите клавишу [] (Кодированный набор) и введите трехзначный регистрационный код (от 001 до 181) с помощью цифровых клавиш.
Для выбора адресата с помощью кодов кодированного набора потребуется предварительно зарегистрировать адресатов под этими кодами. (Адресатов файлового сервера можно зарегистрировать только с помощью Удаленного ИП.)
«Регистрация и редактирование кодов кодированного набора с помощью Удаленного ИП»
Удаление введенного адресата

(1) | Нажмите кнопку [] (Стереть).
(2) | С помощью клавиши [] выберите <Да> и нажмите [OK].
|  | Чтобы очистить все указанные параметры сканирования, нажмите клавишу [] (Сброс).

056S-0C9