» Копирование » Выделение контура изображения (Резкость) |

Выделение контура изображения (Резкость)
Можно выделить контур изображения или понизить контрастность.
Можно повысить контрастность для более точного захвата текста или линий или понизить контрастность для точного захвата фотографий, содержащих полутона.
1.
Разместите документ.
«Размещение документов»
«Поддерживаемые типы документов»
2.
Нажмите кнопку [].
3.
Выберите <Резкость> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Настройте резкость клавишей [] или [] и нажмите [OK].

[] | Для точного захвата фотографий с полутонами установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <->. Это может предотвратить появление эффекта муара (неравномерная градация и полосы).
[] | Для точного захвата текста или линий установите для этого параметра подходящий уровень по шкале <+>. Он лучше всего подходит для копирования светокопий и очень бледных карандашных набросков.

5.
Нажмите клавишу [] (Цветная) или [] (Черно-белая).
056S-056