» Копирование » Основные операции копирования » Внимание (Комбинация настроек копирования) |

Внимание (Комбинация настроек копирования)
Можно комбинировать и использовать различные настройки копирования. Это относится к настройкам, зарегистрированным в записи режима, и настройкам по умолчанию.
Однако следующее ограничение накладывается на комбинацию настроек.

<Кол-во копий> | Ничего особенного.
<Плотность> | Ничего особенного.
<Тип оригинала> | Ничего особенного.
<2-сторонний> (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | В зависимости от формата или типа бумаги в выбранной кассете для бумаги двустороннее копирование может быть недоступно. «Поддерживаемые типы документов» Эту функцию нельзя совместно использовать с функцией <Копия ИД-карты>.
<Коэфф. копирования> | Если необходимо скопировать документы с коэффициентом уменьшения, отличным от значения по умолчанию <4 на 1>/<2 на 1>, далее укажите значение <Коэфф. копирования>. <Коэфф. копирования> имеет фиксированное значение 100 % для параметра <Копия ИД-карты>. Ширина рамки, указанная в разделе <Стирание рамки>, увеличивается или уменьшается в соответствии со значением параметра <Коэфф. копирования>.
<Бумага> | В зависимости от формата документа (выбранного источника бумаги) двустороннее копирование может быть недоступно.
<4 на 1>/<2 на 1> | Если необходимо скопировать документ с коэффициентом масштабирования при копировании, отличным от коэффициента уменьшения по умолчанию, укажите значение <Коэфф. копирования> далее. Эту функцию нельзя совместно использовать с функцией <Стирание рамки>.
<Копия ИД-карты> | <Коэфф. копирования> имеет фиксированное значение 100 %. Эту функцию нельзя совместно использовать с функцией двустороннего копирования или <Стирание рамки>.
<Сортировка> | Ничего особенного.
<Стирание рамки> | Эту функцию нельзя совместно использовать с функцией «N на 1» (<4 на 1>/<2 на 1>, <Копия ИД-карты>). Указанная ширина стирания рамки увеличивается или уменьшается согласно значению параметра <Коэфф. копирования>.
<Резкость> | Ничего особенного.

056S-048