» Основные операции » Настройка параметров таймера » Установка таймера спящего режима |

Установка таймера спящего режима

Перед установкой таймера спящего режима см. раздел «Внимание (Таймер спящего режима)».

Аппарат автоматически переходит в спящий режим, если он бездействует в течение определенного периода времени.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки таймера> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Таймер спящего режима> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Укажите время клавишей [] или [] и нажмите [OK].

| Можно также ввести значения с помощью цифровых клавиш.
| Рекомендуется использовать настройку таймера по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установка автоматического таймера спящего режима Для автоматического таймера спящего режима можно установить указанный ниже диапазон с интервалом в одну минуту: MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn: от 10 до 240 минут (по умолчанию — 10 минут) MF8080Cw/MF8040Cn: от 20 до 240 минут (по умолчанию — 20 минут).

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-024