» Настройки сети » Основные настройки сети » Подключение к беспроводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw) » Настройка путем выбора точки доступа вручную |

Настройка путем выбора точки доступа вручную
Выберите маршрутизатор беспроводной локальной сети или точку доступа в списке устройств, найденных аппаратом, и введите сетевой ключ для установки подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выбор точки доступа Для выбора точек доступа необходимо установить для системы аутентификации WEP 802.11 значение <Открытая система>, а для метода шифрования WPA/WPA2 — <Авто> (AES-CCMP или TKIP). Чтобы установить для системы аутентификации 802.11 значение <Общий ключ> или для метода шифрования WPA/WPA2 значение <AES-CCMP>, введите значение вручную. «Настройка путем ввода SSID вручную»

1.
Включите метод подключения по беспроводной локальной сети.
«Переключение подключения по беспроводной или проводной локальной сети (только MF8380Cdw/MF8080Cw)»
2.
Запишите следующую информацию, необходимую для настройки. Информация потребуется при выполнении шагов с 9 по 11.

| Для получения дополнительной информации о проверке см. руководства с указаниями для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа или обратитесь к производителю этих устройств.

SSID

| Может называться именем точки доступа или сетевым именем.

Если указаны несколько значений SSID, перепишите их все.
Используется при выборе точки доступа на шаге 9.
Ключ сети

| Он также может называться ключом шифрования, ключом WEP, парольной фразой WPA/WPA2, PSK или предварительным ключом.

Переписываемое значение является ключом сети, указанным в данный момент для маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа.
Используется при выборе точки доступа на шаге 11..
Число символов (знаков) в ключе сети
Выберите формат ввода, соответствующий числу символов (знаков) в ключе сети, записанному на шаге 10..

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка SSID и ключей сети В некоторых случаях параметры по умолчанию записаны на корпусе маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа. Если параметры маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа были изменены, не записаны или существуют сомнения, см. следующие разделы. «Проверка SSID или ключа сети маршрутизатора беспроводной локальной сети точки доступа»

3.
Нажмите кнопку [] (Меню).
4.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
5.
Выберите <Настройки беспроводной ЛВС> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
6.
Нажмите клавишу [OK].
7.
Выберите <Настройки SSID> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
8.
Выберите <Выбор точки доступа> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

| Если отображается сообщение <Не удается найти точку доступа.>, см. следующие разделы. «Сообщения на экране»

9.
Выберите значение SSID, совпадающее со значением, записанным на шаге 2, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если показаны несколько совпадающих SSID, выберите имя, показанное вверху (более сильный сигнал).
Например, SampleNOP WPA2-PSK 9

: | Интенсивность сигнала (сильный)
SampleNOP: | SSID
WPA2-PSK: | Тип шифрования
9: | Канал

| Если не удается подключиться к необходимой точке доступа, см. следующую информацию. «Проверка SSID или ключа сети маршрутизатора беспроводной локальной сети точки доступа»

10.
Выберите формат ввода, соответствующий числу символов (знаков) в ключе сети, записанном на шаге 2, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Отображается один из следующих экранов.
11.
Введите ключ сети, записанный на шаге 2.
Текст ASCII

(1) | Нажмите клавишу [] (Тон) и выберите <Режим ввода>.
(2) | Введите ключ сети. Для ввода значения используются цифровые клавиши.
(3) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

Шестнадцатеричный

(1) | Введите ключ сети. Выберите символы клавишей [] или [] и нажмите [OK] для ввода.
(2) | Выберите <Применить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].

12.
Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
13.
Убедитесь, что индикатор Wi-Fi мигает.
При обнаружении маршрутизатора беспроводной локальной сети или точки доступа начинает мигать индикатор Wi-Fi.
Показанный ниже экран отображается примерно 2 секунды, затем загорается индикатор Wi-Fi.

| Если появляется сообщение об ошибке, нажмите [OK], чтобы закрыть экран, убедитесь, что ключ сети указан правильно, и повторите процедуру, начиная с шага 6. Если после повторной попытки не удается подключиться к точке доступа, см. следующий раздел: «Сообщения на экране»

14.
Подождите, пока аппарат автоматически настроит IP-адрес (прибл. 2 минуты).
Если требуется задать IP-адрес вручную, см. приведенную ниже информацию.
«Настройка адреса IPv4»
«Настройка адреса IPv6»
056S-0CY