» Безопасность » Ввод PIN-кода для печати (защищенная печать) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Ввод PIN-кода для печати (защищенная печать) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)
Можно указать ввод PIN-кода для отправки задания на печать с компьютера и блокирование печати до ввода правильного PIN-кода на панели управления. Это позволяет избежать утечки данных, когда напечатанные документы остаются без присмотра, и т. д.
«Настройка защищенной печати»
«Печать с помощью функции защищенной печати»

ВАЖНО
При сохранении задания защищенной печати на аппарате Если задание защищенной печати сохранено в памяти аппарата, печать других заданий на печать может не выполняться. В этом случае напечатайте задание защищенной печати. Если задание по-прежнему не печатается, попробуйте отправить задание с компьютера еще раз.

056S-0HL