» Список меню настройки » Содержимое параметров меню » Настройки |

Настройки

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о настройках меню приводятся в следующей таблице Настройки по умолчанию выделены жирным шрифтом. Параметры или значения с отметкой «*3» появляются только в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw.

Регул. громкости звука

Настройки | Описания
Сигнал факса*3 | Настройка громкости сигнала при передаче факса.
Выкл. Вкл.: Громкость факса: от 1 до 3
«Настройка громкости»
Сигнал звонка*3 | Настройка громкости звонка при получении факса.
Выкл. Вкл.: Громк. сигнала звонка: от 1 до 3
«Настройка громкости»
Сигнал окончания передачи*3 | Настройка громкости сигнала факса при завершении отправки.
Выкл. Вкл.: Громк. оконч. передачи: от 1 до 3 Только при возн. ошибки: Громк. оконч. передачи: от 1 до 3
«Настройка громкости»
Сигнал окончания приема*3 | Настройка громкости сигнала факса при завершении получения.
Выкл. Вкл.: Громк. оконч. приема: от 1 до 3 Только при возн. ошибки: Громк. оконч. приема: от 1 до 3
«Настройка громкости»
Сигнал оконч. сканир.*3 | Настройка громкости сигнала факса при завершении сканирования.
Выкл. Вкл.: Громк. оконч. сканир.: от 1 до 3 Только при возн. ошибки: Громк. оконч. сканир.: от 1 до 3
«Настройка громкости»
Сигнал ввода | Можно указать, должен ли звучать сигнал при нажатии клавиши на панели управления.
Выкл. Вкл.
«Настройка громкости»
Сигнал недейств. ввода | Можно указать, должен ли звучать сигнал при выполнении недопустимой операции с клавишами.
Выкл. Вкл.
«Настройка громкости»
Сигнал пополнения запасов | Можно указать, должен ли звучать сигнал, когда картридж с тонером почти пуст.
Выкл. Вкл.
«Настройка громкости»
Сигнал предупреждения | Можно указать, должен ли звучать сигнал при возникновении непредвиденных событий, таких как замятие бумаги или нарушение работы.
Выкл. Вкл.
«Настройка громкости»
Сигнал вып. задания | Можно указать, должен ли звучать сигнал при завершении задания, кроме заданий факса. Укажите тональный сигнал завершения задания в настройках <Сигнал окончания передачи> и <Сигнал окончания приема>.
Выкл. Вкл.
«Настройка громкости»
Сигнал режима Энергосбережение | Можно указать, должен ли аппарат воспроизводить сигнал при переходе в режим энергосбережения.
Выкл. Вкл.
«Настройка громкости»

Настройки отображения

Настройки | Описания
Выбор экрана по умолчанию | Выберите экран по умолчанию, отображаемый при включении аппарата или после выполнения автосброса.
Копирование, Факс*3, Сканирование, Прямая печать из устр-ва USB
«Установка экрана по умолчанию»
Язык | Выберите язык интерфейса аппарата.
| Настройка по умолчанию может отличаться в зависимости от настройки, выбранной при первоначальном включении.
English, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Slovene, Czech, Hungarian, Russian, Polish, Greek, Estonian, Slovak, Romanian, Croatian, Bulgarian, Turkish
«Переключение языка интерфейса (панели управления или Удаленного ИП)»
Язык удаленного ИП | Можно выбрать язык удаленного ИП.
| Настройка по умолчанию может отличаться в зависимости от настройки, выбранной при первоначальном включении.
English, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Finnish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Danish, Czech, Hungarian, Russian, Polish, Turkish
«Переключение языка интерфейса (панели управления или Удаленного ИП)»
Яркость | Настройка яркости дисплея.
от -4 до 0
«Настройка дисплея (контрастность и инвертирование цветов)»
Контрастность | Настройка контрастности дисплея.
-3 – 0 – +3
«Настройка дисплея (контрастность и инвертирование цветов)»
Инвертировать цвета | Если выбран параметр <Вкл.>, цвета дисплея инвертируются. Выберите <Вкл.> при наличии проблем с просмотром.
Выкл., Вкл.
«Настройка дисплея (контрастность и инвертирование цветов)»
Переключатель ввода в мм/дюймах | Задание единиц измерения формата бумаги.
мм, Дюймы
«Изменение единиц измерения»
Время отобр. сообщения | Задание длительности отображения каждого сообщения на экране.
1 – 2 – 5 (секунд)
«Изменение времени отображения сообщения»
Скорость прокрутки | Настройте скорость прокрутки меню, когда не все элементы меню могут быть показаны на экране.
Медленная, Нормальная, Быстрая
«Изменение скорости прокрутки»
Движение курсора | Можно указать, должен ли курсор автоматически переходить к следующему полю при вводе символов.
Авто, Вручную
«Изменение движения курсора»

056S-0K5