» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Изменение настроек факса (настройки, которые можно указать с помощью кнопки [Меню]) » Настройка параметров отправки » Автоповтор набора |

Автоповтор набора
Включите автоматический повторный набор номера для автоматического повторного набора номера факса, если линия занята или возникает ошибка. Укажите число попыток повторного набора номера и интервал между этими попытками.
Доступ к параметру
[] (Меню) -> <Настройки факса> -> <Настройки ф-ии передачи> -> <Автоповтор набора>
Настройки
(Полужирным шрифтом: настройка по умолчанию*)

Выкл. | Отключение автоматического повторного набора номера Инструкции по повторному набору номера вручную см. в разделе «Повторный набор (Ручной повторный набор)».
Вкл. | Кол-во повт. наборов: 1 – 2 – 10* (раз) | Установите количество попыток повторного набора.
Интерв.между повт.наб.: от 2 до 99* (минут) | Установите интервал (в минутах) между попытками повторного набора.
Повт. набор при ошибке: Выкл., Вкл. | Укажите, следует ли набирать номер повторно при возникновении ошибки отправки.

* Данное значение варьируется в зависимости от страны, в которой используется аппарат.
056S-06R