» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Использование программы ScanGear MF » Использование простого режима |

Использование простого режима
Сканирование с использованием простого режима
Панель инструментов простого режима
Добавление/удаление формата вывода
Сканирование с использованием простого режима
1.
Отобразите программу ScanGear MF.
Запустите программу ScanGear MF одним из перечисленных ниже методов.
Выбор [Display the Scanner Driver] (Отобразить драйвер сканера) в программе MF Toolbox
Запуск из приложения
2.
Выберите тип документа из списка [Select Source] (Выбор источника).
Если выбран параметр [Document (Color) ADF] (Документ (цветной) УАП) или [Document (Grayscale) ADF] (Документ (Оттенки серого) УАП), перейдите к шагу 4.
При выборе типа документа, отличного от [Newspaper (B&W)] (Газета (черно-белая)), активируется функция автоматической коррекции цвета. Подробнее об отмене этой функции см. раздел «Использование расширенного режима».

[Photo (Color)] (Фото (цвет.)) | Выберите для сканирования цветных фотографий.
[Magazine (Color)] (Журнал (цвет.)) | Выберите для сканирования цветных журналов. (с функцией удаления растра)
[Newspaper (B&W)] (Газета (черно-белая)) | Выберите для сканирования текста и черно-белых рисунков.
[Document (Grayscale)] (Документ (оттенки серого)) | Выберите для сканирования цветных фотографий или одноцветного текста. Подходит для сканирования одноцветных изображений с высоким разрешением.
[Document (Color) ADF] (Документ (цветной) УАП) | Выберите для сканирования цветных документов в податчике.
[Document (Grayscale) ADF] (Документ (оттенки серого) УАП) | Выберите для сканирования документов в оттенках серого в податчике.

3.
Щелкните [Preview] (Предварительный просмотр).
Откроется изображение для предварительного просмотра.

| Выполнить предварительный просмотр документа, загруженного в податчик, нельзя.

4.
Выберите назначение отсканированного изображения в списке [Select Purpose] (Выбор цели).
[Print (300dpi)] (Печать (300 dpi))
[Image Display (150dpi)] (Отображение изображения (150 dpi))
[OCR (300dpi)] (Оптическое распознавание текста (300 dpi))
«Определение разрешения»
5.
Выбор формата вывода отсканированного изображения.
Доступные параметры зависят от значения, выбранного в шаге 4.
Нажмите [] для изменения ориентации макета (на альбомную или книжную).
6.
При необходимости настройте рамки обрезки.
«Создание рамки обрезки»
7.
Выберите [Fading Correction] (Коррекция выцветания), если нужно.
Параметр [Fading Correction] (Коррекция выцветания) можно выбрать только при сканировании цветных документов.
Параметр [Fading Correction] (Коррекция выцветания) нельзя указать, если изображение для предварительного просмотра не отображается.
8.
Нажмите [Scan] (Сканировать).
Панель инструментов простого режима

[] (Автоматическая обрезка) | Автоматическое указание области обрезки изображения. Подробнее об этом см. далее. «Создание рамки обрезки»
[] (Удалить рамку обрезки) | Удаление выбранных рамок обрезки.
[] (Поворот влево) | Поворот изображения на 90 градусов влево.
[] (Поворот вправо) | Поворот изображения на 90 градусов вправо.
[] (Информация) | Отображение информации об отсканированном изображении.

Добавление/удаление формата вывода
Если для параметра [Output Size] (Формат вывода) выбрано значение [Add/Delete] (Добавить/удалить), отобразится диалоговое окно [Add/Delete the Output Size] (Добавление/удаление формата вывода). В этом диалоговом окне можно добавлять и удалять настраиваемые форматы вывода.

[Output Size List] (Список форматов вывода) | Отображение зарегистрированного названия формата вывода.
[Output Size Name] (Название формата вывода) | Указание названия формата вывода, которое необходимо зарегистрировать.
[Width] (Ширина) | Указание ширины формата вывода.
[Height] (Высота) | Указание высоты формата вывода.
[Unit] (Единица измерения) | Выбор единиц измерения размера на выходе.
[Add] (Добавить) | Добавление указанного формата вывода к списку [Output Size List] (Список форматов вывода).
[Delete] (Удалить) | Удаление указанного формата вывода из списка [Output Size List] (Список форматов вывода).
[Save] (Сохранить) | Сохранение зарегистрированных настроек.

056S-0AC